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[bookmark: _Hlk500229909]Понятия, используемые в правилах землепользования и застройки муниципального образования Красногорское сельское поселение Ленинского района Республики Крым (далее – Правила), применяются в следующем значении: 
Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии (границы) водного объекта общего пользования, которой может пользоваться каждый гражданин (без использования механических транспортных средств) для передвижения и пребывания около такого объекта, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Блокированные жилые дома – жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры, с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.
Водоохранные зоны – территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.
Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.
Документация по планировке территории – проекты планировки территории; проекты межевания территории; 
Жилое здание – индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. К жилым зданиям (домам) относятся жилые дома постоянного типа, общежития, приюты, дома маневренного фонда, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, ветеранов, специальные дома для одиноких престарелых, детские дома, интернаты при школах и школы-интернаты, другие дома (системы социального обслуживания населения, фонда для временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами, для социальной защиты граждан).
Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику.
Землепользование – использование земельного участка, объекта капитального строительства в соответствии с видами разрешенного использования, установленными настоящими Правилами, с учетом ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.
Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk536709105][bookmark: _Hlk536707883]Индивидуальный жилой дом – отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Комплексное благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территории.
Коэффициент застройки – отношение площади застройки объектов капитального строительства к площади земельного участка;
Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты).
Многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный жилой дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.
Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации – объекты недвижимого имущества(включая объекты археологического наследия) со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
Планировка территории – осуществление деятельности по развитию территорий посредством разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков. 
Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом соответствующего органа и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.
Прибрежная защитная полоса – часть территории водоохранной зоны водного объекта, которая непосредственно примыкает к акватории водного объекта (береговой линии) и в пределах которой вводятся дополнительные по отношению к режиму водоохраной зоны ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.
Реконструкция объектов капительного строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействие загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I-II классов опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.
Строительные изменения недвижимости – изменения, осуществляемые применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, производимых на основании разрешения на строительство (за исключением незначительных действий, особо поименованных соответствующими нормативными правовыми актами).
Строительные намерения заявителя – планируемое строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства.
Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).
Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.
Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
Технический регламент – документ, который принят международным договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).
Прочие понятия используются в настоящих Правилах в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и техническими регламентами.
[bookmark: _Toc517954057][bookmark: _Toc517791532][bookmark: _Toc517170713][bookmark: _Toc515974909][bookmark: _Toc500233049][bookmark: _Toc498685229][bookmark: _Toc497399103][bookmark: _Toc517961585][bookmark: _Toc61881138][bookmark: _Toc82078395][bookmark: _Toc97194882]Статья 2. Основания и цели введения Правил
1. Настоящие Правила в соответствии с законодательством Российской Федерации (Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации) вводят на территории муниципального образования Красногорское сельское поселение Ленинского района Республики Крым (далее – Поселение) систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании – делении территории муниципального образования на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента.
2. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градостроительном зонировании, является: 
1) создание условий для устойчивого развития Поселения, сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создание условий для планировки территории Поселения;
3) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
4) соблюдение всеми субъектами градостроительных отношений запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в отношении территорий общего пользования, включая автомобильные дороги и улично-дорожную сеть; 
5) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, включая обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации намерений, возникающих в сфере землепользования и застройки, и обеспечение открытости информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции объектов капитального строительства.
3. Подготовка Правил осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний, общественных обсуждений и предложений заинтересованных лиц.
4. Настоящие Правила обязательны для исполнения физическими, юридическими и должностными лицами, осуществляющими полномочия в области земельного законодательства и контролирующими градостроительную деятельность на территории Поселения.
5. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
· проведению градостроительного зонирования Поселения и установлению градостроительных регламентов;
· изменению видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
· обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о землепользовании и застройке;
·  подготовке документации по планировке территории;
· внесению изменений в настоящие Правила;
· предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства и разрешений на условно разрешённый вид использования земельных участков и объектов капитального строительства;
· установлению и изменению границ территорий общего пользования;
· проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности (за исключением публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту генерального плана Поселения);
· контролю за использованием земельных участков, а также за использованием и строительными изменениями объектов капитального строительства.
6. Настоящие Правила применяются наряду с:
техническими регламентами, обязательными нормативами и стандартами, установленными уполномоченными государственными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности и пожарной безопасности зданий и сооружений, охраны окружающей среды, охраны объектов культурного наследия, иными обязательными требованиями;
иными муниципальными правовыми актами по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
[bookmark: _Toc517954058][bookmark: _Toc517791533][bookmark: _Toc517170714][bookmark: _Toc515974910][bookmark: _Toc500233050][bookmark: _Toc498685230][bookmark: _Toc497399104][bookmark: _Toc517961586][bookmark: _Toc61881139][bookmark: _Toc82078396][bookmark: _Toc97194883]Статья 3. Состав и структура Правил 
1. Правила включают в себя:
порядок применения Правил и внесения в них изменений;
карту градостроительного зонирования;
градостроительные регламенты.
2. Порядок применения Правил и внесения в них изменений включает в себя положения:
о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;
о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки;
о внесении изменений в Правила;
о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
3. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.
На карте градостроительного зонирования устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 
4. Градостроительные регламенты устанавливаются Правилами в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальных зон, отображенных на карте градостроительного зонирования, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5. В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов капитального строительства указаны:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе: 
основные виды разрешенного использования; 
условно разрешенные виды использования; 
вспомогательные виды разрешенного использования;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;
3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
4) ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Действие установленных Правилами градостроительных регламентов распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах территориальных зон, за исключением земельных участков:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
[bookmark: _Toc517954059][bookmark: _Toc517791534][bookmark: _Toc517170715][bookmark: _Toc515974911][bookmark: _Toc500233051][bookmark: _Toc498685231][bookmark: _Toc497399105][bookmark: _Toc517961587][bookmark: _Toc61881140][bookmark: _Toc82078397][bookmark: _Toc97194884]Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
1. Все текстовые и графические материалы Правил являются общедоступной информацией. Доступ к текстовым и графическим материалам Правил не ограничен.
[bookmark: _Hlk536001118]2. Администрация муниципального образования Ленинский район Республики Крым обеспечивает возможность ознакомления с Правилами путем:
размещения их на официальном сайте муниципального образования Ленинский район Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
размещения их в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП);
[bookmark: _Hlk497387510]создания условий для ознакомления заинтересованных лиц с настоящими Правилами в администрации Ленинского района Республики Крым и в администрации Поселения;
предоставления информации физическим и юридическим лицам по их обращениям по вопросам землепользования и застройки; 
проведения иных мероприятий.
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[bookmark: _Toc517954061][bookmark: _Toc517791536][bookmark: _Toc517170717][bookmark: _Toc515974913][bookmark: _Toc500233053][bookmark: _Toc498685233][bookmark: _Toc497399107][bookmark: _Toc517961589][bookmark: _Toc61881142][bookmark: _Toc82078399][bookmark: _Toc97194886]Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и застройки на территории сельского поселения 
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· органы местного самоуправления муниципального образования Ленинский район Республики Крым.
2. Органами местного самоуправления Ленинского района Республики Крым, регулирующими землепользование и застройку на территории Поселения, являются:
· представительный орган местного самоуправления Ленинского района Республики Крым – Ленинский районный совет;
· исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Ленинского района Республики Крым – администрация Ленинского района Республики Крым (далее –Администрация района);
· администрация Красногорского сельского поселения.
2. В соответствии с действующим законодательством к полномочиям Администрации Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым в области землепользования и застройки относятся:
· формирование и предоставление земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения;
· разработка и реализация местных программ использования и охраны земель.
[bookmark: _Hlk533604245]4. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к полномочиям Ленинского районного совета в области землепользования и застройки, применительно к территории сельского поселения относятся:
· утверждение генерального плана сельского поселения, внесения в него изменений;
· утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, внесения в них изменений; 
· утверждение правил землепользования и застройки сельского поселения, изменений в них; 
· принятие решений о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5. В соответствии действующим законодательством к полномочиям Администрации района в области землепользования и застройки применительно к территории Поселения относятся:
5.1. Принятие решений:
· о подготовке проекта генерального плана сельского поселения, проекта внесения в него изменений;
· о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения, внесения в них изменений;
· о подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения, проекта изменений в них;
· о подготовке документации по планировке территории сельского поселения в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
· о развитии застроенных территорий сельского поселения;
· о комплексном развитии территории сельского поселения;
· об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид использования в случаях, установленных действующим законодательством;
· о резервировании земель, об изъятии земельных участков в границах сельского поселения для муниципальных нужд.
5.2. Подготовка проекта генерального плана сельского поселения, проекта внесения в него изменений, размещение утвержденного генерального плана сельского поселения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).
5.3. Подготовка проекта местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения, внесения в них изменений.
5.4. Подготовка проекта правил землепользования и застройки сельского поселения, проекта изменений в них, размещение утвержденных правил землепользования и застройки в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).
5.5. Подготовка документации по планировке территории сельского поселения, в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5.6 Утверждение документации по планировке территории в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk536001146]5.7. Подготовка градостроительных планов земельных участков.
5.8. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории сельского поселения в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, если иное не предусмотрено законами и нормативными правовыми актами Республики Крым, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений.
5.9. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельского поселения в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, если иное не предусмотрено законами и нормативными правовыми актами Республики Крым.
5.10. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
5.11. Принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5.12. Организация и проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5.13. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель в границах сельского поселения.
[bookmark: _Toc97194887]Статья 6. Деятельность Комиссии 
1. Комиссия является постоянно действующим консультативным органом при главе Администрации района и создается для обеспечения реализации настоящих Правил.
2. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждается решением главы Администрации района.
3. В состав Комиссии включаются представители органов местного самоуправления Ленинского района и органов местного самоуправления Красногорского сельского поселения, профессиональных и общественных организаций. 
4. Основные функции Комиссии: 
организация подготовки и рассмотрения проекта Правил, проектов изменений в Правила;
рассмотрение предложений заинтересованных лиц при подготовке проекта Правил, проектов изменений в Правила;
рассмотрение предложений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Крым, органов местного самоуправления Ленинского района Республики Крым, органов местного самоуправления Красногорского сельского поселения, физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
подготовка заключений и рекомендаций для принятия решения о подготовке проекта Правил, о подготовке проекта изменений в Правила;
рассмотрение заявлений, подготовка рекомендаций по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
рассмотрение заявлений, подготовка рекомендаций по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
рассмотрение заявлений, подготовка заключений и рекомендаций по вопросу изменения одного вида разрешенного использования земельного участков и объекта капитального строительства на другой вид использования в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
рассмотрение проекта Правил, проектов изменений в Правила и направление их главе Администрации района;
подготовка материалов и документов в области землепользования и застройки, подлежащих обязательному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».
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1. Органы местного самоуправления сельского поселения осуществляют распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности сельского поселения.
Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, включает:
образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения;
предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения для строительства.
2. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения, осуществляется в соответствии с требованиями и в порядке, установленными Земельным кодексом Российской Федерации.
Формирование земельных участков для строительства осуществляется:
1) с учетом положений о градостроительном зонировании территории в части принадлежности формируемого земельного участка к одной из территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования;
2) с учетом градостроительных регламентов территориальной зоны, установленной настоящими Правилами, в том числе:
по виду разрешенного использования земельного участка;
по предельным параметрам разрешенного строительства объектов капитального строительства;
3) с учетом границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования;
4) с учетом границ территорий, в которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
5) иных ограничений по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, установленных законодательством Российской Федерации;
6) расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.
3. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются на основании:
решения Администрации сельского поселения в случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии с земельным законодательством;
договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в собственность за плату;
договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка в безвозмездное пользование.
4. Порядок предоставления в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, определяется Земельным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Республики Крым, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
5. В границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории и заключен договор о ее развитии, земельные участки, образованные в границах застроенной территории, предоставляются в собственность бесплатно лицу, с которым заключен этот договор.
6. В границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления и заключен договор о комплексном развитии территории, земельные участки, образованные в границах этой территории, предоставляются в аренду без проведения торгов лицу, с которым заключен этот договор.
7. Использование земель или земельных участков, находящихся муниципальной собственности, осуществляется без предоставления земельных участков в случаях:
проведения инженерных изысканий;
проведения капитального или текущего ремонта линейного объекта;
строительства временных или вспомогательных сооружений, складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов;
осуществления геологического изучения недр;
размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций;
в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Использование земель или земельных участков в указанных случаях осуществляется на основании разрешения органов местного самоуправления. Порядок выдачи разрешения на использование земель или земельных участков в указанных случаях установлен Земельным кодексом Российской Федерации.
8. Не допускается формирование земельных участков для дальнейшего их предоставления с нарушением требований настоящих Правил:
в части установления вида разрешенного использования земельного участка, не предусмотренного видами разрешенного использования соответствующей территориальной зоны, установленной настоящими Правилами;
в границах двух и более территориальных зон;
с площадью и размерами земельного участка, не соответствующих предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельного участка, установленным градостроительными регламентами настоящих Правил;
по ограничениям использования земельного участка в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
1. 9. Не допускается формирование земельных участков для дальнейшего их предоставления при отсутствии возможности обеспечения подъезда к формируемому земельному участку.
Не допускается формирование земельных участков, которые приводят к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
Не допускается формирование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации. 
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1. Глава Администрации района принимает решение о подготовке проекта Правил. 
В решении о подготовке проекта Правил указываются:
этапы градостроительного зонирования применительно ко всей территории Поселения либо к различным частям территории Поселения (в случае подготовки проекта Правил применительно к частям территории Поселения);
порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил; 
утверждается состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия).
2. Глава Администрации района не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта Правил обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет".
В указанном сообщении о принятии решения о подготовке Правил указываются:
состав и порядок деятельности Комиссии;
последовательность градостроительного зонирования;
порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил;
порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил.
3. Глава Администрации района принимает решение о подготовке проекта изменений в Правила в случаях: 
несоответствия Правил генеральному плану Красногорского сельского поселения, схеме территориального планирования Ленинского района Республики Крым, возникшего в результате внесения изменений в генеральный план Красногорского сельского поселения, схему территориального планирования Ленинского района Республики Крым;
поступления в Комиссию предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.
Решение о подготовке проекта изменений в Правила принимаются с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии. Глава Администрации района, не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта Правил обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». 
[bookmark: _Toc61881146][bookmark: _Toc82078403][bookmark: _Toc97194890]Статья 9. Права использования земельных участков и иных объектов недвижимости, возникшие до вступления в силу Правил
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные нормативные правовые акты по вопросам землепользования и застройки в отношении отдельных частей территории Поселения применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Разрешения на строительство признаются действующими при условии, что на день принятия настоящих Правил срок действия разрешения на строительство не истек.
3. Земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости, существовавшие до вступления в силу настоящих Правил, являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти участки и объекты: 
имеют вид (виды) использования, которые не установлены, как разрешенные для соответствующих территориальных зон;
имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки, высота/этажность построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений, установленных в градостроительных регламентах настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным зонам.
4. Решением органов местного самоуправления может быть придан статус несоответствия: 
производственным и иным объектам, функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, в результате чего значительно снижается стоимость этих объектов;
объектам недвижимости, расположенным в пределах красных линий, установленных утвержденной градостроительной документацией для реализации общественных нужд (размещение объектов транспортной инфраструктуры, объектов инженерно-технического обеспечения и иных объектов капитального строительства).
[bookmark: _Toc517954066][bookmark: _Toc517791541][bookmark: _Toc517170722][bookmark: _Toc515974918][bookmark: _Toc500233059][bookmark: _Toc498685238][bookmark: _Toc497399112][bookmark: _Toc517961594][bookmark: _Toc61881147][bookmark: _Toc82078404][bookmark: _Toc97194891]ГЛАВА 3. Положения о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
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0. 1. Основанием для внесения изменений в Правила является решение главы Администрации района о подготовке проекта изменений в Правила.
0. 2. Внесение изменений в Правила осуществляется в случаях: 
несоответствия Правил генеральному плану Поселения, схеме территориального планирования Ленинского района Республики Крым, возникшего в результате внесения в данные документы изменений;
поступления предложений об изменении границ территориальных зон;
поступления предложений об изменении градостроительных регламентов.
3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Республики Крым в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления Ленинского района в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения района;
4) органами местного самоуправления Поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях сельского поселения;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменений в Правила осуществляет подготовку заключения с рекомендациями о внесении изменений в Правила или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения. 
Данное заключение направляется главе Администрации района для принятия решения о подготовке проекта изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения. 
Копия решения направляется заявителю.
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1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
2. Подготовка проекта изменений в Правила осуществляется с учетом:
положений генерального плана сельского поселения;
требований технических регламентов;
результатов публичных слушаний, общественных обсуждений;
предложений заинтересованных лиц.
3. Не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта изменений в Правила глава Администрации района обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещение на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».
В указанном сообщении указывается порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила.
4. Администрация района осуществляет проверку проекта изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Красногорского сельского поселения, схеме территориального планирования Ленинского района Республики Крым, схеме территориального планирования Республики Крым, схемам территориального планирования Российской Федерации.
Проект изменений в Правила направляется председателю Ленинского районного совета для принятия решения о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений.
5. Решение о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту изменений в Правила принимается в срок не позднее, чем через десять дней со дня получения проекта.
6. Организация и проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту изменений в Правила осуществляются организатором общественных обсуждений (далее– Организатор) в порядке, установленном действующим законодательством, настоящими Правилами.
Организатор подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний, общественных обсуждений, заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений и направляет их главе Администрации района. 
7. Ленинский районный совет утверждает изменения в Правила с учетом протокола публичных слушаний, общественных обсуждений и заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений.
[bookmark: _Hlk533604280][bookmark: _Hlk533508585]8. Изменения в Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).
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1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами муниципального образования в соответствии с федеральным и региональным законодательствами.
Предоставление земельных участков осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами Республики Крым и нормативными правовыми актами Ленинского района, Красногорского сельского поселения.
[bookmark: _Hlk536001203]2. Соблюдение установленного настоящими Правилами порядка землепользования и застройки учитывается:
при выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
при направлении уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;
при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;
при подготовке документации по планировке территории;
при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие установленным законодательством требованиям;
при подготовке градостроительных планов земельных участков по обращениям физических и юридических лиц;
при установлении публичных сервитутов;
при принятии решения об изменении вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства правообладателем земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
при выполнении иных, предусмотренных действующим законодательством процедур, требующих соблюдения порядка землепользования и застройки, установленного настоящими Правилами.
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1. Действие градостроительных регламентов распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
При использовании и застройке земельных участков положения и требования градостроительных регламентов, содержащиеся в настоящих Правилах, обязательны для соблюдения наряду с техническими регламентами, местными нормативами градостроительного проектирования, иными нормативно-техническими документами и обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Использование и застройка земельных участков, на которые распространяется действие градостроительных регламентов, осуществляются в соответствии с градостроительными регламентами, установленными для соответствующей территориальной зоны настоящими Правилами и определяющими:
виды разрешенного использования земельных участков или объектов капитального строительства;
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков;
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Градостроительными регламентами устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
4. При использовании и планируемой застройке земельного участка правообладатель земельного участка (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий) самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований выбирает основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства.
5. Для использования и застройки земельного участка в соответствии с условно разрешенным видом использования земельного участка и объектов капитального строительства необходимо получение соответствующего разрешения, предоставляемого Администрацией района. Получение указанного разрешения осуществляется в порядке, установленном статьей 17 настоящих Правил. 
6. Виды разрешенного использования земельных участков, определенные градостроительными регламентами настоящих Правил, соответствуют видам разрешенного использования земельных участков, установленным Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412.
7. Использование и застройка земельных участков, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории, осуществляется с учетом совокупности ограничений по их использованию, установленных законодательством Российской Федерации.
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[bookmark: _Hlk497142731]1. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.2. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.
4. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Республики Крым или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.
5. В границах территории сельскохозяйственных угодий не допускается образование, раздел, объединение, перераспределение земельных участков, в том числе выдел из земельных участков, а также из земель, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, земельных участков с видами разрешенного использования 1.7-1.18.
 Допускается использование земельных участков с видом разрешенного использования «Сельскохозяйственное использование», за исключением осуществления деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 1.7-1.18

[bookmark: _Toc517954073][bookmark: _Toc517791548][bookmark: _Toc517170729][bookmark: _Toc515974925][bookmark: _Toc500233066][bookmark: _Toc498685245][bookmark: _Toc497399119][bookmark: _Toc517961601][bookmark: _Toc61881154][bookmark: _Toc82078411][bookmark: _Toc97194898]Статья 15. Использование и застройка земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительным регламентам
[bookmark: _Hlk497142768]1. Земельные участки, объекты капитального строительства, сформированные до утверждения настоящих Правил и расположенные на территориях, для которых установлены градостроительные регламенты и на которые действие этих градостроительных регламентов распространяется, являются несоответствующими градостроительным регламентам в случаях: 
1) несоответствия вида использования земельного участка, объекта капитального строительства видам разрешенного использования (в том числе условно разрешенным), указанным как разрешенные для соответствующей территориальной зоны;
2) расположения земельного участка в границах зон с особыми условиями использования территории, в которых не допускается их размещение;
3) если размеры земельных участков и параметры объектов капитального строительства не соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
4) расположения на указанном земельном участке объектов капитального строительства, требующих установления санитарно-защитных зон:
выходящих за границы земельного участка, на территории которого расположен указанный объект, находящегося в пределах жилых, общественно-деловых и рекреационных зон;
выходящих за границы территориальной зоны, на территории которой расположен такой объект.
2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, когда использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция указанных объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.
Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется только путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
0. 3. В случае, если использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительным регламентам, продолжается и представляет опасность для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия на использование таких земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет. 
[bookmark: _Toc517954074][bookmark: _Toc517791549][bookmark: _Toc517170730][bookmark: _Toc515974926][bookmark: _Toc500233067][bookmark: _Toc498685246][bookmark: _Toc497399120][bookmark: _Toc517961602][bookmark: _Toc61881155][bookmark: _Toc82078412][bookmark: _Toc97194899]ГЛАВА 5. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 
[bookmark: _Toc517954075][bookmark: _Toc517791550][bookmark: _Toc517170731][bookmark: _Toc515974927][bookmark: _Toc500233068][bookmark: _Toc498685247][bookmark: _Toc497399121][bookmark: _Toc517961603][bookmark: _Toc61881156][bookmark: _Toc82078413][bookmark: _Toc97194900]Статья 16. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
[bookmark: _Hlk497142871]1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательств Российской Федерации, настоящих Правил. Изменение одного вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства на другой вид разрешенного использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
2. Изменение вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства осуществляется по инициативе физических и юридических лиц в случаях:
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
приведения вида разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства, несоответствующих градостроительному регламенту, в соответствие с установленными настоящими Правилами видами разрешенного использования;
принятие правообладателем земельного участка решения об изменении вида разрешенного использования на вид разрешенного использования, предусмотренный как основной вид разрешенного использования территориальной зоны, в пределах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства.
[bookmark: _Toc517954076][bookmark: _Toc517791551][bookmark: _Toc517170732][bookmark: _Toc515974928][bookmark: _Toc500233069][bookmark: _Toc498685248][bookmark: _Toc497399122][bookmark: _Toc517961604][bookmark: _Toc61881157][bookmark: _Toc82078414][bookmark: _Toc97194901]Статья 17. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
[bookmark: _Hlk497142913]1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства требуется в случаях:
планируемого использования земельного участка или объекта капитального строительства их правообладателями в соответствии с видом (видами) использования, которые отнесены настоящими Правилами к условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства соответствующей территориальной зоны.
[bookmark: _Hlk95208311]2. Для получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства правообладатель земельного участка, объекта капитального строительства направляет заявление в Комиссию. К заявлению о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства прилагается перечень документов в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», размещенным на официальном сайте Администрации Ленинского района Республики Крым lenino.rk.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке https://lenino.rk.gov.ru/structure/00a77dde-810d-44c5-955f-092f2c3505de.
3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, общественных обсуждениях. 
В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по инициативе физического и юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования принимается без проведения  публичных слушаний, общественных обсуждений.
Решение о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования принимается Ленинским районным советом.
4. Публичные слушания, общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся:
с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение;
с участием правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
с участием граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства;
с участием правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого испрашивается разрешение;
с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия в результате реализации данного разрешения, если условно разрешенный вид использования может оказать негативное воздействие на окружающую среду.
5. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся в соответствии с уставом муниципального образования Ленинский район Республики Крым, нормативным правовым актом Ленинского районного. совета о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений и положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства не может быть более одного месяца со дня оповещения населения о начале публичных слушаний, общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений. Заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений подготавливает Организатор.
7. На основании заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений Комиссия:
готовит рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин отказа;
направляет подготовленные рекомендации главе Администрации района.
[bookmark: _Hlk533604310]8. Глава Администрации района с учетом рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет".
9. Лица, заинтересованные в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, несут все расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, общественных обсуждений.
10. Физические или юридические лица вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
[bookmark: _Toc517954077][bookmark: _Toc517791552][bookmark: _Toc517170733][bookmark: _Toc515974929][bookmark: _Toc500233070][bookmark: _Toc498685249][bookmark: _Toc497399123][bookmark: _Toc517961605][bookmark: _Toc61881158][bookmark: _Toc74912500][bookmark: _Toc82078415][bookmark: _Toc97194902][bookmark: _Hlk497144710][bookmark: _Hlk515532977][bookmark: _Hlk497143062]Статья 18. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства требуется в случаях, если правообладатель земельного участка планирует строительство объекта:
на земельном участке, размеры которого меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров;
на земельном участке, конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которого неблагоприятны для застройки.
2. Отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства касаются:
предельной высоты объекта капитального строительства;
минимальных отступов от границ земельных участков для допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
максимального процента застройки в границах земельного участка;
иных параметров, установленных настоящими Правилами.
[bookmark: _Hlk95208339][bookmark: _Hlk500235839]2.1. Применительно к видам разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1), «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5), «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6), «Гостиничное обслуживание» (код 4.7), «Туристическое обслуживание» (код 5.2.1): 
- не допускается размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, с изменением (увеличением) этажности, высотности и площади застройки, представляющих собой многоквартирные жилые дома, комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие в себя номерной фонд по типу апартаменты, за исключением случаев размещения таких объектов в рамках реализации положений Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» или в случае размещения таких объектов при реализации решения о комплексном развитии территории или осуществления комплексного развития территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости;
- указанные требования не применяются, в случае если в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство или обеспечивается реконструкция объектов незавершенного строительства.
3. Для получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения, направляет в Комиссию заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
[bookmark: _Hlk194911955]К заявлению о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства прилагается перечень документов в соответствии с административным регламентом оказания  муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», размещенным на официальном сайте Администрации Ленинского района Республики Крым lenino.rk.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке https://lenino.rk.gov.ru/structure/00a77dde-810d-44c5-955f-092f2c3505de
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка – инженерно-геологические, то дополнительно представляется заключение, подготовленное физическим (юридическим) лицом, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания.
4. Отклонения от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешаются только при условии:
соблюдения требований технических регламентов по пожарной безопасности, конструктивной безопасности объектов, инженерно-технических решений;
соблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований;
соблюдения требований по охране объектов культурного наследия;
соответствия требованиям результатов инженерных изысканий;
соблюдения режима использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах зон с особыми условиями использования территорий;
соблюдения иных технических регламентов.
5. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, общественных обсуждениях.
6. Решение о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимается Ленинским районным советом.
7. Публичные слушания, общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.
8. Комиссия в соответствии с порядком деятельности Комиссии рассматривает заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства с приложенными документами и сведениями.
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса
9. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства не может быть более одного месяца со дня оповещения жителей о начале их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений. Заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений подготавливает Организатор.
10. На основании заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений Комиссия:
подготавливает рекомендации о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин отказа;
направляет подготовленные рекомендации главе Администрации района.
[bookmark: _Hlk533604539]11. Глава Администрации района с учетом рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет".
12. Лица, заинтересованные в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несут все расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, общественных обсуждений.
13. Физические или юридические лица вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
[bookmark: _Toc517954078][bookmark: _Toc517791553][bookmark: _Toc517170734][bookmark: _Toc515974930][bookmark: _Toc500233071][bookmark: _Toc498685250][bookmark: _Toc497399124][bookmark: _Toc517961606][bookmark: _Toc61881159][bookmark: _Toc74912501][bookmark: _Toc82078416][bookmark: _Toc97194903]ГЛАВА 6. Положения о подготовке документации по планировке территории
[bookmark: _Toc517954079][bookmark: _Toc517791554][bookmark: _Toc517170735][bookmark: _Toc515974931][bookmark: _Toc500233072][bookmark: _Toc498685251][bookmark: _Toc497399125][bookmark: _Toc517961607][bookmark: _Toc61881160][bookmark: _Toc74912502][bookmark: _Toc82078417][bookmark: _Toc97194904]Статья 19. Общие положения 
[bookmark: _Hlk497143251]1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных территорий и подлежащих застройке территорий.
3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства местного значения является обязательной в следующих случаях:
необходимости изъятия земельных участков для муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительств местного значения;
необходимости установления, изменения или отмены красных линий;
необходимости образования земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;
иных случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. Видами документации по планировке территории являются:
проект планировки территории;
проект межевания территории.
5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется с учетом и на основании:
генерального плана сельского поселения; 
настоящих Правил;
региональных и местных нормативов градостроительного проектирования;
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры;
требований технических регламентов;
границ территорий объектов культурного наследия;
границ зон с особыми условиями использования территорий;
иных обязательных требований, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Toc497399126][bookmark: _Toc498685252][bookmark: _Toc500233073][bookmark: _Toc515974932][bookmark: _Toc517170736][bookmark: _Toc535846314][bookmark: _Toc61881161][bookmark: _Toc74912503][bookmark: _Toc82078418][bookmark: _Toc97194905][bookmark: _Hlk536000997]Статья 20. Подготовка и утверждение документации по планировке территории
1. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения Администрации района, определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Республики Крым и нормативными правовыми актами муниципального образования. 
2. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;
2) правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, по инициативе которых осуществляется комплексное развитие территории; 
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3. Администрация района принимает решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечивает подготовку документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 2 настоящей статьи.
4. Документация по планировке территории до утверждения подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, общественных обсуждениях в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
5. Публичные слушания, общественные обсуждения по документации по планировке территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией таких проектов.
[bookmark: _Hlk195019451]Решение о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по документации по планировке территории принимается Ленинским районным советом.
6. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений со дня оповещения жителей о начале их поведения составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений по документации по планировке территории.
7. Публичные слушания, общественные обсуждения проводит Организатор.
8. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения и замечания, касающиеся документации по планировке территории для включения их в протокол.
9. По результатам публичных слушаний, общественных обсуждений Организатор готовит соответствующее заключение. Заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет".
10. Подготовленная документации по планировке территории, протокол публичных слушаний, общественных обсуждений и заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений направляются в Администрацию Ленинского района для принятия решения об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения.
11. Утвержденная документация по планировке территории подлежит обязательному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет".
12. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов местного значения сельского поселения, если размещение таких объектов не предусмотрено генеральным планом сельского поселения.
[bookmark: _Toc517954081][bookmark: _Toc517791556][bookmark: _Toc517170737][bookmark: _Toc515974933][bookmark: _Toc500233074][bookmark: _Toc498685253][bookmark: _Toc497399127][bookmark: _Toc517961609][bookmark: _Toc61881162][bookmark: _Toc74912504][bookmark: _Toc82078419][bookmark: _Toc97194906][bookmark: _Toc517954083][bookmark: _Toc517791558][bookmark: _Toc517170739][bookmark: _Toc515974935][bookmark: _Toc500233076][bookmark: _Toc498685255][bookmark: _Toc497399129][bookmark: _Toc517961611][bookmark: _Toc61881163]Статья 21. Комплексное развитие территории
1. Виды комплексного развития территории:
1) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены многоквартирные дома, указанные в части 2 настоящей статьи (далее - комплексное развитие территории жилой застройки);
2) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены объекты капитального строительства, указанные в части 4 настоящей статьи (далее - комплексное развитие территории нежилой застройки);
3) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены земельные участки, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе с расположенными на них объектами капитального строительства, при условии, что такие земельные участки, объекты капитального строительства не обременены правами третьих лиц (далее - комплексное развитие незастроенной территории);
4) комплексное развитие территории, осуществляемое по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости (далее - комплексное развитие территории по инициативе правообладателей).
2. Решение о комплексном развитии территории принимается главой Администрации Ленинского района по инициативе органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.
3. Решение о комплексном развитии территории может быть принято в отношении территории, которая в соответствии с правилами землепользования и застройки на дату принятия указанного решения не определена в качестве такой территории, либо в отношении территории, границы которой не совпадают с границами территории, указанной в правилах землепользования и застройки, в качестве территории, в отношении которой допускается осуществление деятельности по ее комплексному развитию.
4. Комплексное развитие территории, осуществляемое по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, осуществляется в границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, предусматривающих осуществление комплексного развития территории.
5. Решение о комплексном развитии территории принимается:
1) Правительством Российской Федерации в установленном им порядке в одном из следующих случаев:
а) в границах территории, подлежащей комплексному развитию, расположены исключительно земельные участки и (или) иные объекты недвижимости, находящиеся в федеральной собственности;
б) реализация решения о комплексном развитии территории осуществляется в рамках приоритетного инвестиционного проекта субъекта Российской Федерации с привлечением средств федерального бюджета, за исключением средств, предназначенных для предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
в) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться юридическим лицом, определенным Российской Федерацией;
2) высшим исполнительным органом государственной власти Республики Крым в одном из следующих случаев:
а) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться с привлечением средств бюджета Республики Крым;
б) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться юридическим лицом, определенным субъектом Российской Федерации;
в) территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах двух и более муниципальных образований;
3) главой Администрации Ленинского района в случаях, не предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части. 4. Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отношении застроенной территории, в границах которой расположены:
1) многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
2) многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Такие критерии устанавливаются исходя из одного или нескольких следующих требований:
а) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыша, стены, фундамент) превышает определенное субъектом Российской Федерации значение;
б) совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;
в) многоквартирные дома построены в период индустриального домостроения, определенный субъектом Российской Федерации, по типовым проектам, разработанным с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий;
г) многоквартирные дома находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии. Порядок признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;
д) в многоквартирных домах отсутствуют централизованные системы инженерно-технического обеспечения, определенные субъектом Российской Федерации.
6. Комплексное развитие территории, в отношении которых принято решение о развитии осуществляется на основании договора о комплексном развитии территории, заключенного с органом местного самоуправления, принявшим решение о комплексном развитии территории, с победителем открытого аукциона на право заключения такого договора. 
7. Обязательством лица, заключившего договор о комплексном развитии территории является подготовка и представление на утверждение исполнительному органу государственной власти или органу местного самоуправления в определенный договором срок документации по планировке территории комплексного развития в части, составляющей предмет договора.
8. В целях принятия и реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки в случаях, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 66 Градостроительного Кодекса, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации с учетом требований Градостроительного Кодекса, жилищного законодательства, земельного законодательства устанавливаются:
1) порядок реализации решения о комплексном развитии территории;
2) порядок определения границ территории, подлежащей комплексному развитию;
3) иные требования к комплексному развитию территории, устанавливаемые в соответствии с настоящим Кодексом.
[bookmark: _Hlk536001021]9. Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проект решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленные главой администрации Ленинского района, подлежат согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Крым в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Предметом такого согласования являются границы территории, в отношении которой планируется принятие решения о ее комплексном развитии. Срок такого согласования не может превышать тридцать дней со дня поступления в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Крым проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки.
[bookmark: _Toc74912505][bookmark: _Toc82078420][bookmark: _Toc97194907]ГЛАВА 7. Положения о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки
[bookmark: _Toc517954084][bookmark: _Toc517791559][bookmark: _Toc517170740][bookmark: _Toc515974936][bookmark: _Toc500233077][bookmark: _Toc498685256][bookmark: _Toc497399130][bookmark: _Toc517961612][bookmark: _Toc61881164][bookmark: _Toc74912506][bookmark: _Toc82078421][bookmark: _Toc97194908]Статья 22. Цели и основания проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки
0. 1. Публичные слушания, общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки проводятся с целью:
информирования населения о проектах генерального плана сельского поселения, внесения изменений в генеральный план сельского поселения, о проектах правил землепользования и застройки, внесения в них изменений, о проектах документации по планировке территории и другой градостроительной документации:
информирования населения по вопросам, связанным с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства, с предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
выявления общественного мнения и его учет при принятии решений органами местного самоуправления по вопросам градостроительной деятельности.
2. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
3. Публичные слушания, общественные обсуждения по вопросам, связанным с землепользованием и застройкой, проводятся в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Уставом муниципального образования Ленинский район Республики Крым;
настоящими Правилами.
[bookmark: _Toc517954085][bookmark: _Toc517791560][bookmark: _Toc517170741][bookmark: _Toc515974937][bookmark: _Toc500233078][bookmark: _Toc498685257][bookmark: _Toc497399131][bookmark: _Toc517961613][bookmark: _Toc61881165][bookmark: _Toc74912507][bookmark: _Toc82078422][bookmark: _Toc97194909]Статья 23. Обязательность проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки
1. На публичные слушания, общественные обсуждения в обязательном порядке выносятся:
проекты правил землепользования и застройки территории, проекты изменений в правила землепользования и застройки территории;
проекты планировки территории, проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории;
проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
вопросы установления публичных сервитутов на земельных участках.
2. При проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в целях доведения до населения информации по вопросам землепользования и застройки Администрация района в обязательном порядке организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов, выступления на собраниях и так далее.
[bookmark: _Toc517954086][bookmark: _Toc517791561][bookmark: _Toc517170742][bookmark: _Toc515974938][bookmark: _Toc500233079][bookmark: _Toc498685258][bookmark: _Toc497399132][bookmark: _Toc517961614][bookmark: _Toc61881166][bookmark: _Toc74912508][bookmark: _Toc82078423][bookmark: _Toc97194910]Статья 24. Органы, уполномоченные на принятие решения о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки сельского поселения
1. Решение о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений принимается Ленинским районным советом.
[bookmark: _Toc500233080][bookmark: _Toc498685259][bookmark: _Toc497399133]2. Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, общественных обсуждений является Организатор, деятельность которого регламентируется Градостроительным кодексом Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления.
3. Виды документации, подлежащей обязательному обсуждению на публичных слушаниях и виды документации, подлежащей общественному обсуждению, устанавливаются Уставом муниципального образования Ленинский район Республики Крым и (или) нормативным правовым актом Администрации Ленинского района с учётом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.
[bookmark: _Toc517954087][bookmark: _Toc517791562][bookmark: _Toc517170743][bookmark: _Toc515974939][bookmark: _Toc517961615][bookmark: _Toc61881167][bookmark: _Toc74912509][bookmark: _Toc82078424][bookmark: _Toc97194911]Статья 25. Публичные слушания, общественные обсуждения по проекту правил землепользования и застройки, проекту изменений в Правила
[bookmark: _Toc517954088][bookmark: _Toc517791563][bookmark: _Toc517170744][bookmark: _Toc515974940][bookmark: _Toc514928835][bookmark: _Toc514926147][bookmark: _Toc517961616][bookmark: _Toc61881168]1. Глава администрации района не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет". Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по радио и телевидению.
2. Размещению на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» подлежит также проект Правил, проект изменений в них.
[bookmark: _Hlk536708463][bookmark: _Hlk536007075]3. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.
[bookmark: _Hlk536001039]4. Публичные слушания, общественные обсуждения по проекту Правил, проекту изменений в них проводятся с участием жителей сельского поселения.
5. В случае внесения изменений в Правила, связанных с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания, общественные обсуждения по проекту изменений в Правила проводятся с участием жителей, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории соответствующей территориальной зоны, а также жителей, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на смежных территориях.
Организатор обеспечивает оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладателей зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателей помещений в таком объекте, а также правообладателей объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий, иных заинтересованных лиц о начале публичных слушаний, общественных обсуждений в срок, установленный действующим законодательством.
6. Организатор оформляет протокол публичных слушаний, общественных обсуждений, подготавливает заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту Правил, проекту изменений в них и направляет указанные проекты с приложением протокола публичных слушаний, общественных обсуждений и заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений главе Администрации района для направления указанного проекта в Ленинский районный совет для утверждения.
[bookmark: _Toc74912510][bookmark: _Toc82078425][bookmark: _Toc97194912]Статья 26. Проведение публичных слушаний
1. Проведение публичных слушаний осуществляется в следующем порядке:
1. принятие решения о проведении публичных слушаний;
1. [bookmark: _Hlk533605667]оповещение о начале публичных слушаний, содержащее:
информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, перечень информационных материалов;
информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний;
информацию о месте, дате, открытии экспозиции документации, подлежащей рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции;
информацию о порядке, сроках и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний;
1. размещение проекта, подлежащего рассмотрению и информационных материалов к нему на официальном сайте в сете «Интернет» и открытие экспозиции;
1. проведение экспозиции;
1. проведение собрания участников публичных слушаний;
1. подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
1. подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
2. Представительный орган местного самоуправления принимает решение о назначении публичных слушаний на основании:
1. мотивированного заявления заинтересованного лица;
1. коллективных обращений граждан;
1. мотивированных заявлений (обращений, уведомлений) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
1. по вопросам, по которым представительный орган обязан принимать решения о проведении публичных слушаний по собственной инициативе.
3. Оповещение о начале общественных обсуждений должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.
4. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 статьи 5.1 Градостроительного Кодекса, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.
5. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1. в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
1. в письменной форме в адрес Организатора публичных слушаний;
1. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции.
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, в том числе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и (или) разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, представительного органа местного самоуправления муниципального образования или главы муниципального образования.
7. Представительный орган местного самоуправления, глава муниципального образования вправе отказать заинтересованному лицу в назначении публичных слушаний в следующих случаях:
1. действующим законодательством по данному вопросу проведение публичных слушаний не предусмотрено;
1. заявление о проведении публичных слушаний не мотивировано, отсутствует необходимый и предусмотренный действующим законодательством перечень документов.
[bookmark: _Hlk536001054]8. Организатор подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний в соответствии с требованиями действующего законодательства. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень лиц, принявших участие в публичных слушаниях.
9. На основании протокола публичных слушаний Организатор осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний. Заключение оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
10. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации и размещается на официальном сайте в сети «Интернет».
[bookmark: _Toc517954089][bookmark: _Toc517791564][bookmark: _Toc517170745][bookmark: _Toc515974941][bookmark: _Toc514928836][bookmark: _Toc514926148][bookmark: _Toc517961617][bookmark: _Toc61881169][bookmark: _Toc74912511][bookmark: _Toc82078426][bookmark: _Toc97194913]Статья 27. Проведение общественных обсуждений
1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1. [bookmark: dst2109]оповещение о начале общественных обсуждений;
1. [bookmark: dst2110]размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации Ленинского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
1. [bookmark: dst2111]проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
1. [bookmark: dst2112]подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
1. [bookmark: dst2113]подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
2. В оповещении о начале общественных обсуждений указываются:
1. информация о проекте, подлежащем общественному обсуждению, перечень информационных материалов к нему;
1. информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений;
1. информация о месте, дате, открытии экспозиции, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции;
1. информация о порядке, сроках и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний по документации.
3. Оповещение о начале общественных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в иных средствах массовой информации (в случаях, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами).
4. Оповещение о начале общественных обсуждений распространяется на информационных стендах, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлена документация и (или) в границах территориальных зон, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации.
5. Участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания:
1. посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);
1. в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
1. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
6. Предложения и замечания, внесённые участниками общественных обсуждений, подлежат рассмотрению Организатором.
7. Организатор подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. К протоколу прилагается перечень лиц, принявших участие в общественных обсуждениях.
8. На основании протокола общественных обсуждений Организатор осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений в соответствии требованиями действующего законодательства.
9. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.
[bookmark: _Toc497399134][bookmark: _Toc498685260][bookmark: _Toc500233081][bookmark: _Toc515974942][bookmark: _Toc517170746][bookmark: _Toc517791565][bookmark: _Toc517954090][bookmark: _Toc517961618][bookmark: _Toc61881170][bookmark: _Toc82078427][bookmark: _Toc97194914][bookmark: _Hlk497144837][bookmark: _Hlk496871109][bookmark: _Hlk496869912]Статья 28. Публичные слушания, общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
[bookmark: _Hlk533604709][bookmark: _Hlk497144912]1. Публичные слушания, общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3. 2. Решение о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства принимаются Ленинским районный советом.
3. Решение о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вышеуказанным проектам подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет".
3. [bookmark: _Hlk536001069][bookmark: _Hlk536001304]3. Организатор подготавливает и направляет сообщения о начале публичных слушаний, общественных обсуждений в соответствии с требованиями, установленными ч. 4 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. 4. Организатор оформляет протокол публичных слушаний, общественных обсуждений подготавливает заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений по указанным вопросам, рекомендации о предоставлении соответствующих разрешений, или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин отказа.
[bookmark: _Toc517954091][bookmark: _Toc517791566][bookmark: _Toc517170747][bookmark: _Toc515974943][bookmark: _Toc500233082][bookmark: _Toc498685261][bookmark: _Toc497399135][bookmark: _Toc517961619][bookmark: _Toc61881171][bookmark: _Toc82078428][bookmark: _Toc97194915][bookmark: _Hlk497145000]Статья 29. Публичные слушания, общественные обсуждения по документации по планировке территорий
3. 1. Решение о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по документации по планировке территории принимается Ленинским районным советом.
3. 2. Решение о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Ленинского района в сети "Интернет".
3. 3. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по документации по планировке территории со дня оповещения жителей сельского поселения о начале публичных слушаний, общественных обсуждений составляет от одного месяца до трех месяцев до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений.
3. 4. Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по документации по планировке территории является Организатор.
3. 5. По результатам публичных слушаний, общественных обсуждений Организатор готовит соответствующее заключение. Заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений подлежит опубликованию в установленном порядке.
3. [bookmark: _Hlk533604737][bookmark: _Hlk533605467]6. Решение об утверждении документации по планировке территории принимается Администрацией Ленинского района с учетом заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений.
[bookmark: _Toc517954092][bookmark: _Toc517791567][bookmark: _Toc517170748][bookmark: _Toc515974944][bookmark: _Toc500233083][bookmark: _Toc498685262][bookmark: _Toc497399136][bookmark: _Toc517961620][bookmark: _Toc61881172][bookmark: _Toc82078429][bookmark: _Toc97194916]ГЛАВА 8. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки
[bookmark: _Toc517954093][bookmark: _Toc517791568][bookmark: _Toc517170749][bookmark: _Toc515974945][bookmark: _Toc500233084][bookmark: _Toc498685263][bookmark: _Toc497399137][bookmark: _Toc517961621][bookmark: _Toc61881173][bookmark: _Toc82078430][bookmark: _Toc97194917]Статья 30. Действие Правил по отношению к генеральному плану сельского поселения, документации по планировке территории
1. После введения в действие настоящих Правил, органы местного самоуправления могут принимать решения о:
приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной и не реализованной документации по планировке территории, в том числе в части установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов;
подготовке документации по планировке территории, которая после утверждения может использоваться как основание для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, изменения границ территориальных зон, состава территориальных зон, видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, показателей предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства применительно к соответствующим территориальным зонам.
[bookmark: _Toc517954094][bookmark: _Toc517791569][bookmark: _Toc517170750][bookmark: _Toc515974946][bookmark: _Toc500233085][bookmark: _Toc498685264][bookmark: _Toc497399138][bookmark: _Toc517961622][bookmark: _Toc61881174][bookmark: _Toc82078431][bookmark: _Toc97194918]Статья 31. Права использования объектов недвижимости, возникшие до вступления в силу настоящих Правил. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, не соответствующих настоящим Правилам
[bookmark: _Hlk497145179]1. Принятые до введения в действие настоящих Правил, муниципальные нормативные правовые акты по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу настоящих Правил, действуют вплоть до истечения сроков их действия или наступления иных обстоятельств, прекращающих их действие. Указанные разрешения действуют также в случае продления сроков их действия или переоформления переуступки прав на строительство иным лицам в соответствии с действующим законодательством.
3. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законодательством Российской Федерации.
4. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких  земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 
5. Реконструкция указанных в части 4 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
6. Площадь и строительный объем объектов недвижимости, вид (виды) использования которых не содержатся в списке разрешенных для соответствующей территориальной зоны, не могут быть увеличены. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, иными нормативами и стандартами безопасности, охраны здоровья людей.
7. Объекты недвижимости, не соответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и используются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.
8. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной несоответствующий вид использования.
9. Здание или сооружение, не соответствующее видам разрешенного использования, установленным настоящими Правилами, и находящееся в состоянии значительного разрушения, не может быть перестроено кроме как в соответствии с разрешенными видами использования и параметрами разрешенного строительства.
[bookmark: _Toc517954095][bookmark: _Toc517791570][bookmark: _Toc517170751][bookmark: _Toc515974947][bookmark: _Toc500233086][bookmark: _Toc498685265][bookmark: _Toc497399139][bookmark: _Toc517961623][bookmark: _Toc61881175][bookmark: _Toc82078432][bookmark: _Toc97194919]Статья 32. Муниципальный земельный контроль 
1. Администрация района осуществляет муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в границах сельского поселения объектов земельных отношений.
2. При выявлении в ходе проверки нарушений, связанных с несоблюдением требований по использованию и застройке земельных участков, установленных настоящими Правилами, Администрация района принимает решение в рамках полномочий, установленных действующим законодательством.
[bookmark: _Hlk497145307]3. Нарушениями являются:
использование земельных участков не в соответствии с их разрешенным видом использования и не по целевому назначению;
строительство, реконструкция объектов капитального строительства с отклонениями от предельных параметров разрешенного строительства при отсутствии соответствующего разрешения на отклонение;
самовольный захват земельных участков;
несоблюдение ограничений в использовании земельных участков, установленных настоящими Правилами;
использование объектов капитального строительства не в соответствии с их разрешенным использованием;
несоблюдение градостроительных регламентов при застройке земельных участков;
несоблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Крым, органов местного самоуправления в области землепользования и застройки;
другие нарушения.
[bookmark: _Toc517954096][bookmark: _Toc517791571][bookmark: _Toc517170752][bookmark: _Toc515974948][bookmark: _Toc500233087][bookmark: _Toc498685266][bookmark: _Toc497399140][bookmark: _Toc517961624][bookmark: _Toc61881176][bookmark: _Toc82078433][bookmark: _Toc97194920]Статья 33. Ответственность за нарушение Правил 
1. За нарушение требований, установленных настоящими Правилами, физические и юридические лица, а также должностные лица несут дисциплинарную, имущественную, административную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым и муниципальными правовыми актами.
[bookmark: _Toc517954097][bookmark: _Toc517791572][bookmark: _Toc517170753][bookmark: _Toc515974949][bookmark: _Toc500233088][bookmark: _Toc498685268][bookmark: _Toc497399142][bookmark: _Toc517961625][bookmark: _Toc61881177][bookmark: _Toc82078434][bookmark: _Toc97194921]Статья 34. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц при осуществлении территориального планирования и градостроительного зонирования
1. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате утверждения не соответствующих требованиям технических регламентов документов территориального планирования муниципальных образований, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий муниципальных образований, осуществляется в полном объеме.

[bookmark: _Toc498504522][bookmark: _Toc498504652][bookmark: _Toc498530369][bookmark: _Toc61881178][bookmark: _Toc82078435][bookmark: _Toc97194922]ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
[bookmark: _Toc385853960][bookmark: _Toc383526502][bookmark: _Toc265657892][bookmark: _Toc469415942][bookmark: _Toc498504523][bookmark: _Toc498504653][bookmark: _Toc498530370][bookmark: _Toc61881179][bookmark: _Toc82078436][bookmark: _Toc97194923]Статья 35. Виды территориальных зон
В соответствии со статьей 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации на карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливается применительно к одному земельному участку.
На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических поселений регионального значения.
[bookmark: _Toc97194924]Статья 36. Кодировка территориальных зон
На территории муниципального образования Красногорское сельское поселение установлены следующие территориальные зоны:

	Виды зон
	Наименование зоны
	Индекс
	Состав

	Жилые зоны
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами (зоны 1-6)
	Ж-01 
	Ж-01 -1
Ж-01-2
Ж-01-3
Ж-01-4
Ж-01-5
Ж-01-6

	
	Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами  (зона 1)
	Ж-05 
	Ж-05-1

	Общественно-деловые зоны
	Зона размещения объектов общественно-делового назначения (зоны 1-4)
	ОД-01 
	ОД-01-1
ОД-01-2
ОД-01-3
ОД-01-4

	
	Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (зоны 1-2)
	ОД- 02 
	ОД- 02-1
ОД- 02-2

	
	Зона размещения объектов здравоохранения (зоны 1-2)
	ОД- 03 
	ОД- 03-1
ОД- 03-1

	
	Зона размещения объектов образования и просвещения (зона 1)
	ОД-04 
	ОД-04-1

	
	Зона размещения объектов культурно-досуговой деятельности (зоны 1-2)
	ОД-05 
	ОД-05-1
ОД-05-2

	
	Зона размещения объектов религиозного назначения (зоны 1-2)
	ОД-06 
	ОД-06-1
ОД-06-2

	Производственные зоны
	Зона размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения (V класс опасности) (зона 1)
	П-02 
	П-02-1

	
	Зона размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения (IV-V класс опасности) (зоны 1-3)
	П-03 
	П-03-1
П-03-2
П-03-3

	
	Зона размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения (II-V класс опасности) (зона 1)
	П-05
	П-05-1

	Зоны размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
	Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры (зоны 1-3)
	И-01 
	И-01-1
И-01-2
И-01-3

	
	Зона размещения объектов автомобильного транспорта (зона 1)
	Т-02 
	Т-02-1

	
	Зона размещения объектов дорожного сервиса (зона 1)
	Т-03 
	Т-03-1

	
	Зона объектов транспортной инфраструктуры иных видов (зоны 1-2)
	Т-10 
	Т-10-1
Т-10-2

	Зоны сельскохозяйственного использования
	Зона размещения объектов сельскохозяйственного производства V класса опасности (зоны 1-11)
	СХ-05 
	СХ-05-1
СХ-05-2
СХ-05-3
СХ-05-4
СХ-05-5
СХ-05-6
СХ-05-7
СХ-05-8
СХ-05-9
СХ-05-10
СХ-05-11

	
	Зона для ведения садоводства (зона 1)
	СХ-06
	СХ-06-1

	Рекреационные зоны
	Зона размещения объектов физической культуры и спорта (зона 1)
	Р-01 
	Р-01-1

	
	Зона зеленых насаждений общего пользования (зоны 1-4)
	Р-04
	Р-04-1
Р-04-2
Р-04-3
Р-04-4

	
	Зона, имеющая особо ценное историко-культурное значение (зоны 1-4)
	Р-07
	Р-07-1
Р-07-2
Р-07-3
Р-07-4

	Зоны специального назначения
	Зона размещения объектов ритуальной деятельности (зоны 1-4)
	СП-01 
	СП-01-1
СП-01-2
СП-01-3
СП-01-4

	
	Зона зеленых насаждений специального назначения (зоны 1-7)
	СП-04 
	СП-04-1
СП-04-2
СП-04-3
СП-04-4
СП-04-5
СП-04-6
СП-04-7

	Территории, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются
	Земли, покрытые поверхностными водными объектами

	
	Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения



[bookmark: _Toc500342845][bookmark: _Toc61881181][bookmark: _Toc97194925]Карта градостроительного зонирования муниципального образования 
Красногорское сельское поселение Ленинского района Республики Крым
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[bookmark: _Toc61881182][bookmark: _Toc97194926]ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
[bookmark: _Toc385853963][bookmark: _Toc383526505][bookmark: _Toc265657897][bookmark: _Toc469415945][bookmark: _Toc498504526][bookmark: _Toc498504656][bookmark: _Toc498530373][bookmark: _Toc61881183][bookmark: _Toc97194927]Статья 37. Градостроительные регламенты территориальных зон
[bookmark: _Toc498504527][bookmark: _Toc498504657][bookmark: _Toc498530374][bookmark: _Toc61881184][bookmark: _Toc97194928]Жилые зоны*
[bookmark: _Toc74656797][bookmark: _Toc75166790][bookmark: _Toc75177370][bookmark: _Toc97194929]Ж-01. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (зоны 1-6)
Территориальная зона выделена для размещения индивидуальных жилых домов – отдельно стоящих зданий, не предназначенных для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 20 метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, связанных с проживанием в таком здании. Территориальная зона предполагает размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иного назначения, необходимых для создания условий для развития зоны.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
	№ п/п
	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1. 
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
[bookmark: _Hlk532460570]предоставляемых гражданам:
минимальные размеры земельных участков – 0,06 га;
максимальные размеры земельных участков – 0,25 га.
допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков и больше установленных градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков на основании:
правоустанавливающих документов на ранее учтенные земельные участки;
ранее принятых решений органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков;
решений органов местного самоуправления, органов исполнительной власти о даче разрешения на разработку документации по землеустройству, принятых с 14.10.2008 г. по 21.03.2014 г., в соответствии с которыми не утверждена документация по землеустройству;
в случае, если земельный участок предоставляются собственнику, расположенного на земельном участке здания, сооружения, при невозможности формирования земельного участка минимального размера в условиях сложившейся застройки.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
до индивидуального жилого дома – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц и проездов:
до индивидуального жилого дома от красной линии улиц – 5 м, от красной линии проездов – 3 м;
до индивидуальных гаражей и подсобных сооружений – 5 м;
в случае отсутствия утвержденных красных линий минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельного участка со стороны улиц и автомобильных дорог – 5 м, со стороны переулков, проездов и дорог общего пользования – 3 м;
до других построек – 1 м.
3. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям:
от индивидуального жилого дома до душа, бани (сауны), уборной – 8 м;
от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м.
Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных участках.
4. Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, – 6 м.
5. Предельное количество этажей жилого дома – 3 (включая мансардный этаж).
6. Предельная высота жилого дома (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 20,0 м.
7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
8. Коэффициент плотности застройки – 0,8.

	2. 
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)
	2.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
предоставляемых гражданам:
минимальные размеры – 0,06 га;
максимальные размеры – 0,25 га.
размеры ранее учтенных земельных участков устанавливаются в соответствии с правоустанавливающими документами на них.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
до индивидуального жилого дома – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц и проездов:
до индивидуального жилого дома от красной линии улиц - 5 м, от красной линии проездов – 3 м;
до индивидуальных гаражей и подсобных сооружений - 5 м;
в случае отсутствия утвержденных красных линий минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельного участка со стороны улиц и автомобильных дорог – 5 м, со стороны переулков, проездов и дорог общего пользования – 3 м;
до постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м;
до других построек – 1 м;
до стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, кустарника – 1 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Максимальная высота зданий, строений и сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 20,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %.
6. Коэффициент плотности застройки – 0,4.

	3. 
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 0,5 га на объект.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	4. 
	[bookmark: _Hlk485735602]Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,15 га, максимальный – 0,5 га, в том числе:
поликлиники:
минимальные размеры – 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на один объект;
максимальные размеры – 0,5 га;
амбулатории:
минимальные размеры – 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на один объект;
максимальные размеры – 0,5 га;
фельдшерско-акушерские пункты:
минимальные размеры – 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га на один объект;
максимальные размеры – 0,5 га;
молочные кухни:
минимальные размеры – 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га на один объект;
максимальные размеры – 0,5 га;
допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков в случае невозможности сформировать земельные участки в условиях сложившейся застройки. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 10 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	5. 
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 15 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	6. 
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	7. 
	[bookmark: sub_11201]Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1. 
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в условиях сложившейся застройки минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 4, включая мансардный.
4. Максимальная высота зданий, строений и сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши) – 20,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %, в условиях реконструкции– 40%.
6. Коэффициент плотности застройки – 0,8.
7. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.
8. Размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, допускается при условии выполнения требований, содержащихся в пункте 2.1 статьи 18 настоящих Правил.

	2. 
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в условиях сложившейся застройки минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями;
минимальные отступы от границ смежных земельных участков блокированного жилого дома со стороны смежных блоков – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Максимальная высота зданий, строений и сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 20,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %.

	3. 
	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 10 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	4. 
	Социальное обслуживание
	3.2
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 10 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	5. 
	Бытовое обслуживание
	3.3
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 10 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	6. 
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,2 га, максимальный – не подлежат установлению, в том числе:
1.1. дошкольных образовательных организаций:
минимальные размеры на 1 место при вместимости:
до 100 мест – 44 м2;
свыше 100 мест – 38 м2;
свыше 500 мест– 33 м2.
Размеры земельных участков могут быть уменьшены: 
на 20 % – в условиях реконструкции; 
на 15 % – при размещении на рельефе с уклоном более 20 %; 
на 10 % – в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади озеленения).
максимальные размеры – не подлежат установлению;
1.2. общеобразовательных организаций:
минимальные размеры на 1 место при вместимости:
св. 40 до 400 мест – 55 м2;
свыше 400 до 500 мест – 66 м2;
свыше 500 до 600 мест – 55 м2;
свыше 600 до 800 мест – 45 м2;
свыше 800 до 1100 мест – 36 м2;
свыше 1100 до 1500 мест – 23 м2;
свыше 1500 до 2000 – 18 м2;
свыше 2000 – 16 м2.
Размеры земельных участков могут быть уменьшены:
на 20 % – в условиях реконструкции.
максимальные размеры – не подлежат установлению;
1.3. организаций дополнительного образования:
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – не подлежат установлению;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 10 м; в условиях реконструкции – с учетом сложившейся застройки.
3. Предельное количество этажей:
дошкольной организации – 3 этажа;
общеобразовательных организаций – 3 этажа, в условиях плотной застройки допускается 4 этажа;
организации дополнительного образования – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
дошкольной образовательной организации – 40 %;
общеобразовательной организации – 40 %;
организации дополнительного образования детей – 70 %.

	7. 
	Культурное развитие
	3.6
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 15 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	8. 
	Религиозное использование
	3.7
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до верхней отметки купола объекта)) – не подлежат установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	9. 
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 10 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	10. 
	Деловое управление
	4.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 10 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	11. 
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	12. 
	Магазины
	4.4
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 10 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	13. 
	Общественное питание
	4.6
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 10 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	14. 
	[bookmark: sub_1512]Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 20 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	15. 
	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3.Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20,0 м.
4.Предельное количество этажей – 3 этажа.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
6. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
7. Размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, допускается при условии выполнения требований, содержащихся в пункте 2.1 статьи 18 настоящих Правил.

	16. 
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1. 
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,001 га, максимальный – 0,5 га, в том числе:
минимальные размеры гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок……………………………………………....……...25
максимальные размеры – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:

	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 4.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 20 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	2. 
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.
3. Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 10-40 м.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	3. 
	Благоустройство территории
	12.0.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.




Ж-01. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

[bookmark: _Toc75166791][bookmark: _Toc75177371][bookmark: _Toc97194930]Ж-05. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (зона 1)
Территориальная зона выделена для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов, пригодных для проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иного назначения, необходимых для создания условий для развития зоны.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
	№ п/п
	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1.
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
· предоставляемых гражданам:
минимальные размеры земельных участков – 0,06 га;
максимальные размеры земельных участков – 0,25 га.
размеры ранее учтенных земельных участков устанавливаются в соответствии с правоустанавливающими документами на них.
2.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
до индивидуального жилого дома – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц и проездов:
до индивидуального жилого дома от красной линии улиц – 5 м, от красной линии проездов – 3 м;
до индивидуальных гаражей и подсобных сооружений – 5 м;
в случае отсутствия утвержденных красных линий минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельного участка со стороны улиц и автомобильных дорог – 5 м, со стороны переулков, проездов и дорог общего пользования – 3 м;
до других построек – 1 м.
Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям:
от индивидуального жилого дома до душа, бани (сауны), уборной – 8 м;
от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м.
Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных участках.
4. Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, – 6 м.
5. Предельное количество жилого дома – 3 (включая мансардный этаж).
6. Предельная высота жилого дома (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 20,0 м.
7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
8. Коэффициент плотности застройки – 0,8.

	2.
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в условиях сложившейся застройки минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 4, включая мансардный.
4. Максимальная высота зданий, строений и сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши) – 20,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %, в условиях реконструкции– 40%.
6. Коэффициент плотности застройки – 0,8.
7. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.
8. Размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, допускается при условии выполнения требований, содержащихся в пункте 2.1 статьи 18 настоящих Правил.

	3.
	Блокированная жилая застройка
	2.3
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в условиях сложившейся застройки минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями;
минимальные отступы от границ смежных земельных участков блокированного жилого дома со стороны смежных блоков – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Максимальная высота зданий, строений и сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 20,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %.

	4.
	Общежития
	3.2.4
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	5.
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,15 га, максимальный – 0,5, в том числе:
поликлиники:
минимальные размеры – 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на один объект;
максимальные размеры – 0,5 га;
амбулатории:
минимальные размеры – 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на один объект;
максимальные размеры – 0,5 га;
фельдшерско-акушерские пункты:
минимальные размеры – 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га на один объект;
максимальные размеры – 0,5 га;
молочные кухни:
минимальные размеры – 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га на один объект;
максимальные размеры – 0,5 га;
допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков в случае невозможности сформировать земельные участки в условиях сложившейся застройки
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 10 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	6.
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 15 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.6. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	7.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1.
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
в условиях сложившейся застройки минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальная высота зданий, строений и сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши) – 29,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %, в условиях реконструкции– 40%.
6. Коэффициент плотности застройки – 0,8.
7. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.
8. Размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, допускается при условии выполнения требований, содержащихся в пункте 2.1 статьи 18 настоящих Правил.

	2.
	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 10 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	3.
	Социальное обслуживание
	3.2
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
9. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 15 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. 
6. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	4.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 0,5 га.
2.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 15 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	5.
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,2 га, максимальный – не подлежат установлению, в том числе:
1.1. дошкольных образовательных организаций:
на 1 место при вместимости:
до 100 мест – 44 м2;
свыше 100 мест – 38 м2;
свыше 500 мест– 33 м2.
Размеры земельных участков могут быть уменьшены: 
на 20 % – в условиях реконструкции; 
на 15 % – при размещении на рельефе с уклоном более 20 %; 
на 10 % – в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади озеленения).
максимальные размеры – не подлежат установлению;
9.9. общеобразовательных организаций:
минимальные размеры на 1 место при вместимости:
св. 40 до 400 мест – 55 м2;
свыше 400 до 500 мест – 66 м2;
свыше 500 до 600 мест – 55 м2;
свыше 600 до 800 мест – 45 м2;
свыше 800 до 1100 мест – 36 м2;
свыше 1100 до 1500 мест – 23 м2;
свыше 1500 до 2000 – 18 м2;
свыше 2000 – 16 м2.
Размеры земельных участков могут быть уменьшены:
на 20 % – в условиях реконструкции.
максимальные размеры – не подлежат установлению;
9.9. организаций дополнительного образования:
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – не подлежат установлению;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 10 м, в условиях реконструкции – с учетом сложившейся застройки.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
дошкольной организации – 3 этажа;
общеобразовательных организаций – 3 этажа, в условиях плотной застройки допускается 4 этажа;
организации дополнительного образования – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
дошкольной образовательной организации – 40 %;
общеобразовательной организации – 40 %;
организации дополнительного образования детей – 70 %.

	6.
	Культурное развитие
	3.6
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 15 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.6. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	7.
	Религиозное использование
	3.7
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до верхней отметки купола объекта)) – не подлежат установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	8.
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 15 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	9.
	Деловое управление
	4.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 15 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	10.
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	11.
	Магазины
	4.4
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры – не подлежат установлению;
· максимальные размеры – 0,5 га.
9. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 15 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	12.
	Общественное питание
	4.6
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры – не подлежат установлению;
· максимальные размеры – 0,5 га.
9. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 15 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	13.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 4.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 20 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	14.
	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3.Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20,0 м.
4.Предельное количество этажей – 5 этажей.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
6. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
7. Размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, допускается при условии выполнения требований, содержащихся в пункте 2.1 статьи 18 настоящих Правил.

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	[bookmark: sub_10271]Хранение автотранспорта
	2.7.1
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,001 га, максимальный – 0,5 га, в том числе:
минимальные размеры гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок……………………………………………....……...25
максимальные размеры – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:

	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 4.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 20 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	2.
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 0,5 га на объект.
1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	.3
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.
3. Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 10-40 м.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	4.
	Обеспечение внутреннего правопорядка 
	8.3
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 15 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	5.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	6.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению




*В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 26.апреля.2016 №171 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым», с учетом постановления Совета министров Республики Крым от 4 октября 2021  № 580 «О некоторых вопросах комплексного развития территории в Республике Крым» наряду с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными Правилами, применяются предельные значения следующих расчетных показателей:
	Зоны застройки
	Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории
	Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории
	Расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания
	Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания
	Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками (далее - ДИП) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания
	Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) (далее - ВСП) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания

	Застройка индивидуальными жилыми домами, в том числе в условиях реконструкции
	не более 0,6
	0,8
	Не менее одного машино-места в границах земельного участка (для обеспечения  каждого жилого дома)
	не устанавливается
	не устанавливается
	не устанавливается

	Застройка блокированными жилыми домами, в том числе в условиях реконструкции
	не более 0,6
	0,8
	В границах земельного участка,
подлежащего застройке домами
блокированной застройки, обеспечивается количество машино-мест из расчета обеспеченности каждого блокированного жилого дома одним машино-местом
	не устанавливается
	не устанавливается
	не устанавливается

	Многоквартирная жилая застройка (малоэтажная и среднеэтажная)
в условиях реконструкции
	не более 0,3



не более 0,4
	1



1,2
	не менее 0,35
	не менее 15 %



не менее 15 %
	не менее 3,0%
	не менее 3,0%

	Многоквартирная жилая застройка (многоэтажная)
в условиях реконструкции
	не более 0,4


не более 0,6
	1,2


1,6
	не менее 0,35
	не менее 15 %


не менее 15 %
	не менее 3,0%
	не менее 3,0%



Примечание:
Расчетные показатели отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку. 
При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства
Расчетные показатели максимально допустимого коэффициента использования территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку. 
Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется как отношение расчетной площади здания (в соответствии с типом объекта, установленным в разделе 2 РНГП РК) к площади участка. 
При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Ж-05. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами

[bookmark: _Toc498504532][bookmark: _Toc498504662][bookmark: _Toc498530379][bookmark: _Toc61881187][bookmark: _Toc74656799][bookmark: _Toc75166792][bookmark: _Toc75177372][bookmark: _Toc97194931][bookmark: _Toc486243239]Общественно-деловые зоны*
[bookmark: _Toc498504533][bookmark: _Toc498504663][bookmark: _Toc498530380][bookmark: _Toc61881188][bookmark: _Toc74656800][bookmark: _Toc75166793][bookmark: _Toc75177373][bookmark: _Toc97194932][bookmark: _Hlk75254763]ОД-01. Зона размещения объектов общественно-делового назначения (зоны 1-4)
Зона размещения объектов общественно-делового назначения предназначена для формирования системы общественных центров с наиболее широким составом функций, высокой плотностью застройки при минимальных размерах земельных участков, а также места приложения труда и другие объекты, не требующие больших земельных участков и устройства санитарно-защитных разрывов шириной не менее 50 м.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
	[bookmark: _Hlk533498585]№ п/п
	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1.
	Общественное управление
	3.8
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции– 100%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	2.
	[bookmark: sub_1381]Государственное управление
	3.8.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции– 100%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	3.
	Представительская деятельность
	3.8.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции– 100%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	4.
	Предпринимательство
	4.0
	Предусмотрен для ранее учтенных земельных участков в соответствии с имеющимися правоустанавливающими документами на них.
1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции– 100%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	5.
	Деловое управление
	4.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции– 100%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	6.
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))
	4.2
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – 5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции– 100%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	7.
	Рынки
	4.3
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков розничного рынка (комплекса) следует принимать в зависимости от вместимости – от 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади;
· максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции– 100%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	8.
	Магазины
	4.4
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры – не подлежат установлению;
· максимальные размеры – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции– 100%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	9.
	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции– 100%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	10.
	Общественное питание
	4.6
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры – не подлежат установлению;
· максимальные размеры – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции– 100%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	11.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	1. Предельные размеры земельных участков:
2. минимальные размеры в соответствии с СП 42.13330.2016 – 50 м2 на 1 место;
3. максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
4. в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
5. Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20,0 м.
6. Предельное количество этажей – 5 этажей.
[bookmark: _GoBack]7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции– 100%.
8. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.
9. Размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, допускается при условии выполнения требований, содержащихся в пункте 2.1 статьи 18 настоящих Правил.

	12.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1.
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
· в условиях сложившейся застройки минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 4, включая мансардный.
4. Максимальная высота зданий, строений и сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши) – 20,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %, в условиях реконструкции– 40%.
6. Коэффициент плотности застройки – 0,8.
7. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.
8. Размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, допускается при условии выполнения требований, содержащихся в пункте 2.1 статьи 18 настоящих Правил.

	2.
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
· в условиях сложившейся застройки минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8.
4. Максимальная высота зданий, строений и сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши) – 29,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %, в условиях реконструкции– 40%.
6. Коэффициент плотности застройки – 0,8.
7. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.
8. Размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, допускается при условии выполнения требований, содержащихся в пункте 2.1 статьи 18 настоящих Правил.

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	1. Предельные размеры земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей: минимальный – 0,001 га, максимальный 1 га, в том числе:
· минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
· для гаражей:
· одноэтажных………………………………………………………..30
· двухэтажных………………………………………………………..20
· трехэтажных………………………………………………………..14
· четырехэтажных……………………………………………………12
· пятиэтажных………………………………………………………..10
· наземных стоянок……………………………………………....…..25
· максимальные размеры – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
· расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	2.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции– 100%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	3.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %, в условиях реконструкции– 100%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	4.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	5.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.




ОД-1. Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения

[bookmark: _Toc486243241][bookmark: _Toc498504534][bookmark: _Toc498504664][bookmark: _Toc498530381][bookmark: _Toc532821678][bookmark: _Toc61881189][bookmark: _Toc74656801][bookmark: _Toc75166794][bookmark: _Toc75177374][bookmark: _Toc97194933][bookmark: _Hlk74303023]ОД-02. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (зоны 1-2)
Зона предназначена для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
	№ п/п

	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	2.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	3.
	Социальное обслуживание
	3.2
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 10 м.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	4.
	Дома социального обслуживания
	3.2.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	5.
	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	6.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	7.
	Общежития
	3.2.4
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	8.
	Магазины
	4.4
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	9.
	Общественное питание
	4.6
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры – не подлежат установлению;
· максимальные размеры – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	10.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1.
	Оказание услуг связи
	3.2.3
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	2.
	Склад
	6.9
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.
6. Допускается размещать только коммунально-складские объекты не выше IV-V класса опасности в отдельно стоящих зданиях, выходящих на красные линии магистральных улиц.

	3.
	Складские площадки
	6.9.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	1. Предельные размеры земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей: минимальный – 0,001 га, максимальный 1 га, в том числе:
минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок……………………………………………....…..25
максимальные размеры – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	2.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	3.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	4.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.




ОД-02. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

[bookmark: _Toc74656802][bookmark: _Toc75166795][bookmark: _Toc75177375][bookmark: _Toc97194934]ОД-03. Зона размещения объектов здравоохранения (зоны 1-2)
Зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны. 
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
	№ п/п

	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1.
	Здравоохранение
	3.4
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	2.
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,15 га, максимальный – 0,5 га, в том числе:
поликлиники:
минимальные размеры – 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на один объект;
максимальные размеры – 0,5 га;
амбулатории:
минимальные размеры – 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на один объект;
максимальные размеры – 0,5 га;
фельдшерско-акушерские пункты:
минимальные размеры – 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га на один объект;
максимальные размеры – 0,5 га;
молочные кухни:
минимальные размеры – 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га на один объект;
максимальные размеры – 0,5 га;
допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков в случае невозможности сформировать земельные участки в условиях сложившейся застройки. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – не подлежат установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	3.
	Стационарное медицинское обслуживание
	3.4.2
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	4.
	Медицинские организации особого назначения
	3.4.3
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	5.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1.
	Дома социального обслуживания
	3.2.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	2.
	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	3.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	4.
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	5.
	Магазины
	4.4
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	6.
	Общественное питание
	4.6
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	7.
	Санаторная деятельность
	9.2.1
	1. Предельные размеры земельных участков минимальный – 0,001 га, максимальный – не подлежит установлению, в том числе на одно место для: 
1.1. санаториев (без туберкулезных):
минимальные размеры – 125 м2;
максимальные размеры – 150 м2;
1.2. санаториев для родителей с детьми и детских санаториев (без туберкулезных):
минимальные размеры – 145 м2;
максимальные размеры – 170 м2;
1.3. санаторных детских лагерей – 200 м2.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	1. Предельные размеры земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей: минимальный – 0,001 га, максимальный 1 га, в том числе:
минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок……………………………………………....…..25
максимальные размеры – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	2.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	3.
	Служебные гаражи
	4.9
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,001 га, максимальный – не подлежат установлению, в том числе:
минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок………………..………………………………...25
максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	4.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	5.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.



ОД-03. Зона размещения объектов здравоохранения

[bookmark: _Toc74656803][bookmark: _Toc75166796][bookmark: _Toc75177376][bookmark: _Toc97194935]ОД-04. Зона размещения объектов образования и просвещения (зона 1)
Зона предназначена для размещения объектов образования и просвещения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны. 
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
	№ п/п

	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1.
	Образование и просвещение
	3.5
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,2 га, максимальный - не подлежат установлению, в том числе:
1.1. дошкольных образовательных организаций: 
минимальные размеры на 1 место при вместимости:
до 100 мест – 44 м2;
свыше 100 мест – 38 м2;
свыше 500 мест– 33 м2.
Размеры земельных участков могут быть уменьшены: 
на 20 % – в условиях реконструкции; 
на 15 % – при размещении на рельефе с уклоном более 20 %; 
на 10 % – в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади озеленения).
максимальные размеры – не подлежат установлению;
1.2. общеобразовательных организаций:
минимальные размеры на 1 место при вместимости:
св. 40 до 400 мест – 55 м2;
свыше 400 до 500 мест – 66 м2;
свыше 500 до 600 мест – 55 м2;
свыше 600 до 800 мест – 45 м2;
свыше 800 до 1100 мест – 36 м2;
свыше 1100 до 1500 мест – 23 м2;
свыше 1500 до 2000 – 18 м2;
свыше 2000 – 16 м2.
Размеры земельных участков могут быть уменьшены:
на 20 % – в условиях реконструкции.
максимальные размеры – не подлежат установлению;
1.3. организаций дополнительного образования:
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – не подлежат установлению;
1.4. профессиональных образовательных организаций:
минимальные размеры:
	Профессиональные образовательные организации
	Размеры земельных участков, га, при вместимости учреждений

	
	до 300 чел.
	300 до 400 чел.
	400 до 600 чел.
	600-1000 чел.

	Для всех образовательных учреждений
	2
	2,4
	З,1
	3,7

	Сельскохозяйственного профиля
	2-3
	2,4-3,6
	3,1-4,2
	3,7-4,6

	Размещаемых в районах реконструкции
	1.2
	1,2-2,4
	1,5-3,1
	1,9-3,7

	Гуманитарного профиля
	1,4-2
	1,7-2,4
	2,2-3,1
	2,6-3,7


максимальные размеры – не подлежат установлению;
1.5. образовательных организаций высшего образования: учебная зона, на 1 тыс. студентов:
минимальные размеры:
университеты, вузы технические – 4–7 га;
вузы сельскохозяйственные – 5–7 га;
вузы медицинские, фармацевтические – 3–5 га;
вузы экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2–4 га;
институты повышения квалификации и заочные вузы - соответственно профилю с коэффициентом 0,5;
специализированная зона – по заданию на проектирование; 
спортивная зона – 1–2 га;
зона студенческих общежитий – 1,5–3 га;
максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
для здания дошкольной образовательной организации – 10 м;
для здания общеобразовательной организации в городах – 10 м;
для здания организации дополнительного образования – 10 м;
для здания профессиональной образовательной организации – 3 м, от красной линии улиц – 5 м;
для здания образовательной организации высшего образования – 3 м, от красной линии улиц – 5 м;
в условиях реконструкции – с учетом сложившейся застройки.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
дошкольной организации – 3 этажа;
общеобразовательных организаций – 3 этажа, в условиях плотной застройки допускается 4 этажа;
организации дополнительного образования – не подлежат установлению;
профессиональной образовательной организации – не подлежат установлению;
образовательной организации высшего образования – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
дошкольной образовательной организации – 40 %;
общеобразовательной организации – 40 %;
организации дополнительного образования детей – 70 %;
профессиональной образовательной организации – 60 %;
образовательной организации высшего образования – 60 %.

	2.
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,2 га, максимальный - не подлежат установлению, в том числе:
1.1. дошкольных образовательных организаций:
минимальные размеры на 1 место при вместимости:
до 100 мест – 44 м2;
свыше 100 мест – 38 м2;
свыше 500 мест– 33 м2.
Размеры земельных участков могут быть уменьшены: 
на 20 % – в условиях реконструкции; 
на 15 % – при размещении на рельефе с уклоном более 20 %; 
на 10 % – в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади озеленения).
максимальные размеры – не подлежат установлению;
1.2. общеобразовательных организаций:
минимальные размеры на 1 место при вместимости:
св. 40 до 400 мест – 55 м2;
свыше 400 до 500 мест – 66 м2;
свыше 500 до 600 мест – 55 м2;
свыше 600 до 800 мест – 45 м2;
свыше 800 до 1100 мест – 36 м2;
свыше 1100 до 1500 мест – 23 м2;
свыше 1500 до 2000 – 18 м2;
свыше 2000 – 16 м2.
Размеры земельных участков могут быть уменьшены:
на 20 % – в условиях реконструкции.
максимальные размеры – не подлежат установлению;
1.3. организаций дополнительного образования:
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – не подлежат установлению;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 10 м, в условиях реконструкции – с учетом сложившейся застройки.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
дошкольной организации – 3 этажа;
общеобразовательных организаций – 3 этажа, в условиях плотной застройки допускается 4 этажа;
организации дополнительного образования – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
дошкольной образовательной организации – 40 %;
общеобразовательной организации – 40 %;
организации дополнительного образования детей – 70 %.

	3.
	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,2 га, максимальный - не подлежат установлению, в том числе:
1.1. профессиональных образовательных организаций:
минимальные размеры:
	Профессиональные образовательные организации
	Размеры земельных участков, га, при вместимости учреждений

	
	до 300 чел.
	300 до 400 чел.
	400 до 600 чел.
	600-1000 чел.

	Для всех образовательных учреждений
	2
	2,4
	З,1
	3,7

	Сельскохозяйственного профиля
	2-3
	2,4-3,6
	3,1-4,2
	3,7-4,6

	Размещаемых в районах реконструкции
	1.2
	1,2-2,4
	1,5-3,1
	1,9-3,7

	Гуманитарного профиля
	1,4-2
	1,7-2,4
	2,2-3,1
	2,6-3,7


максимальные размеры – не подлежат установлению;
1.2. образовательных организаций высшего образования: учебная зона, на 1 тыс. студентов:
минимальные размеры:
университеты, вузы технические – 4–7 га;
вузы сельскохозяйственные – 5–7 га;
вузы медицинские, фармацевтические – 3–5 га;
вузы экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2–4 га;
институты повышения квалификации и заочные вузы - соответственно профилю с коэффициентом 0,5;
специализированная зона – по заданию на проектирование; 
спортивная зона – 1–2 га;
зона студенческих общежитий – 1,5–3 га;
максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
профессиональной образовательной организации – не подлежат установлению;
образовательной организации высшего образования – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
профессиональной образовательной организации – 60 %;
образовательной организации высшего образования – 60 %.

	4.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	2.
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	1. Предельные размеры земельных участков минимальный – 3 га, максимальный – не подлежат установлению, в том числе:
минимальные размеры:
парка – не менее 10 га;
сада – не менее 3 га;
сквера – не подлежат установлению;
максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
парка – 7 %;
бульвара – 5 %.

	3.
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	4.
	Магазины
	4.4
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	5.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	6.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.
3. Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее 10-40 м.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	1. Предельные размеры земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей: минимальный – 0,001 га, максимальный 1 га, в том числе:
минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок……………………………………………....…..25
максимальные размеры – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	2.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	3.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	4.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.




ОД-04. Зона размещения объектов образования и просвещения

[bookmark: _Toc74656804][bookmark: _Toc75166797][bookmark: _Toc75177377][bookmark: _Toc97194936][bookmark: _Hlk74639673]ОД-05. Зона размещения объектов культурно-досуговой деятельности (зоны 1-2)
Зона предназначена для размещения объектов культурно-досуговой деятельности, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны. 
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
	№ п/п

	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1.
	Культурное развитие
	3.6
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 15 м.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	2.
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	1. Максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	3.
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	1. Предельные размеры земельных участков минимальный – 3 га, максимальный – не подлежат установлению, в том числе:
минимальные размеры:
парка – не менее 10 га;
сада – не менее 3 га;
сквера – не подлежат установлению;
максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
парка – 7 %;
бульвара – 5 %.

	4.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1.
	Образование и просвещение
	3.5
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,2 га, максимальный - не подлежат установлению, в том числе:
1.1. дошкольных образовательных организаций: 
минимальные размеры на 1 место при вместимости:
до 100 мест – 44 м2;
свыше 100 мест – 38 м2;
свыше 500 мест– 33 м2.
Размеры земельных участков могут быть уменьшены: 
на 20 % – в условиях реконструкции; 
на 15 % – при размещении на рельефе с уклоном более 20 %; 
на 10 % – в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади озеленения).
максимальные размеры – не подлежат установлению;
1.2. общеобразовательных организаций:
минимальные размеры на 1 место при вместимости:
св. 40 до 400 мест – 55 м2;
свыше 400 до 500 мест – 66 м2;
свыше 500 до 600 мест – 55 м2;
свыше 600 до 800 мест – 45 м2;
свыше 800 до 1100 мест – 36 м2;
свыше 1100 до 1500 мест – 23 м2;
свыше 1500 до 2000 – 18 м2;
свыше 2000 – 16 м2.
Размеры земельных участков могут быть уменьшены:
на 20 % – в условиях реконструкции.
максимальные размеры – не подлежат установлению;
1.3. организаций дополнительного образования:
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – не подлежат установлению;
1.4. профессиональных образовательных организаций:
минимальные размеры:
	Профессиональные образовательные организации
	Размеры земельных участков, га, при вместимости учреждений

	
	до 300 чел.
	300 до 400 чел.
	400 до 600 чел.
	600-1000 чел.

	Для всех образовательных учреждений
	2
	2,4
	З,1
	3,7

	Сельскохозяйственного профиля
	2-3
	2,4-3,6
	3,1-4,2
	3,7-4,6

	Размещаемых в районах реконструкции
	1.2
	1,2-2,4
	1,5-3,1
	1,9-3,7

	Гуманитарного профиля
	1,4-2
	1,7-2,4
	2,2-3,1
	2,6-3,7


максимальные размеры – не подлежат установлению;
1.5. образовательных организаций высшего образования: учебная зона, на 1 тыс. студентов:
минимальные размеры:
университеты, вузы технические – 4–7 га;
вузы сельскохозяйственные – 5–7 га;
вузы медицинские, фармацевтические – 3–5 га;
вузы экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2–4 га;
институты повышения квалификации и заочные вузы - соответственно профилю с коэффициентом 0,5;
специализированная зона – по заданию на проектирование; 
спортивная зона – 1–2 га;
зона студенческих общежитий – 1,5–3 га;
максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
для здания дошкольной образовательной организации – 10 м;
для здания общеобразовательной организации в городах – 10 м;
для здания организации дополнительного образования – 10 м;
для здания профессиональной образовательной организации – 3 м, от красной линии улиц – 5 м;
для здания образовательной организации высшего образования – 3 м, от красной линии улиц – 5 м;
в условиях реконструкции – с учетом сложившейся застройки.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
дошкольной организации – 3 этажа;
общеобразовательных организаций – 3 этажа, в условиях плотной застройки допускается 4 этажа;
организации дополнительного образования – не подлежат установлению;
профессиональной образовательной организации – не подлежат установлению;
образовательной организации высшего образования – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
дошкольной образовательной организации – 40 %;
общеобразовательной организации – 40 %;
организации дополнительного образования детей – 70 %;
профессиональной образовательной организации – 60 %;
образовательной организации высшего образования – 60 %.

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	1. Предельные размеры земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей: минимальный – 0,001 га, максимальный 1 га, в том числе:
минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок……………………………………………....…..25
максимальные размеры – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	2.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	3.
	Служебные гаражи
	4.9
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,001 га, максимальный – не подлежат установлению, в том числе:
минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок………………..………………………………...25
максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	4.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	5.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.




ОД-05. Зона размещения объектов культурно-досуговой деятельности

[bookmark: _Toc74656805][bookmark: _Toc75166798][bookmark: _Toc75177378][bookmark: _Toc97194937]ОД-06. Зона размещения объектов религиозного назначения (зоны 1-2)
Зона предназначена для размещения объектов религиозного назначения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны. 
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
	№ п/п

	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1.
	Религиозное использование
	3.7
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	2.
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	

	3.
	Религиозное управление и образование
	3.7.2
	

	4.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1.
	Бытовое обслуживание
	3.3
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	3.
	Магазины
	4.4
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	4.
	Общественное питание
	4.6
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	1. Предельные размеры земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей: минимальный – 0,001 га, максимальный 1 га, в том числе:
минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок……………………………………………....…..25
максимальные размеры – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	2.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	3.
	Служебные гаражи
	4.9
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,001 га, максимальный – не подлежат установлению, в том числе:
минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок………………..………………………………...25
максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	4.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	5.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
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*В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 26.апреля.2016 №171 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым», с учетом постановления Совета министров Республики Крым от 4 октября 2021  № 580 «О некоторых вопросах комплексного развития территории в Республике Крым» наряду с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными Правилами, применяются предельные значения следующих расчетных показателей:
	Зоны застройки
	Расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории
	Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории
	Расчетные показатели обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест (парко-мест), в отношении 1 кв. м расчетной площади здания
	Расчетный показатель озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания
	Расчетный показатель обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания
	Расчетный показатель обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания

	Общественно-деловая застройка (специализированная общественная застройка)

в условиях реконструкции

Смешанная специализированная

в условиях реконструкции

Смешанная специализированная (при наличии комплексов 
апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие номерной фонд по типу 
апартаментов)

Специализированная  (за исключением  гостиниц, комплексов апартаментов, апарт-отелей, гостиниц включающих номерной фонд по типу апартаментов)

Специализированная (гостиницы)

в условиях реконструкции

Специализированная (комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающие номерной фонд по типу 
апартаментов)

в условиях реконструкции
	

не более 0,7

не более 0,8

не более 0,8

не более 0,8
	

1,8

2

1,8

2
	





не менее 0,35
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Не менее 20% числа номеров для гостиниц



Не менее 0,35
	





не менее 20%

не менее 15%








согласно действующим сводам правил




не менее 20%


не менее 15%

не менее 20%





не менее 15%
	








не менее 3,0% 






согласно действующим сводам правил




согласно действующим сводам правил


не менее 3,0%

	








не менее 3,0%






не менее 3,0%






не менее 3,0%




не менее 3,0%


	Общественно-деловая застройка (многофункциональная застройка)






в условиях реконструкции
	не более 0,8









не более 1
	2









2,4
	не менее 0,35 за исключением гостиниц, комплексов апартаментов, апарт-отелей, гостиниц включающих номерной фонд по 
типу апартаментов, а также жилой застройки
	не менее 20 %









не менее 15%
	не менее 3,0%
	не менее 3,0%



Примечание:
Расчетные показатели отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку. 
При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель отношения площади, занятой под зданиями и сооружениями, определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства
Расчетные показатели максимально допустимого коэффициента использования территории при отсутствии утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории применяются к земельному участку. 
Расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется как отношение расчетной площади здания (в соответствии с типом объекта, установленным в разделе 2 РНГП РК) к площади участка. 
При подготовке документации по планировке территории расчетный показатель максимально допустимого коэффициента использования территории определяется применительно к земельному участку, а в случае перспективной жилой (жилищно-рекреационной) застройки - к территории, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
ОД-06. Зона размещения объектов религиозного назначения

[bookmark: _Toc97194938]Производственные зоны
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Зона предназначена для размещения производственных и коммунально-складских объектов V класса опасности с размером санитарно-защитной зоны до 50 м, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
	[bookmark: _Hlk74912931]№ п/п

	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1.
	Производственная деятельность
	6.0
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	2.
	Легкая промышленность
	6.3
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	3.
	Фармацевтическая промышленность
	6.3.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	4.
	Пищевая промышленность
	6.4
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	5.
	Нефтехимическая промышленность
	6.5
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	6.
	Строительная промышленность
	6.6
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	7.
	Энергетика
	6.7
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	8.
	Связь
	6.8
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	9.
	Склад
	6.9
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

	10.
	Складские площадки
	6.9.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

	11.
	Целлюлозно-бумажная промышленность
	6.11
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	12.
	Научно-производственная деятельность
	6.12
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1.
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15
	1. Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, в том числе для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства установлены:
· минимальные размеры – 0,5 га;
· максимальные размеры – 200 га;
юридических лиц – не подлежат установлению;
размеры ранее учтенных земельных участков устанавливаются в соответствии с правоустанавливающими документами на них.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

	2.
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,001 га, максимальный – не подлежат установлению, в том числе:
минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок………………..………………………………...25
максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	2.
	Проведение научных исследований
	3.9.2
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60 %.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	3.
	Проведение научных испытаний
	3.9.3
	

	4.
	Служебные гаражи
	4.9
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,001 га, максимальный – не подлежат установлению, в том числе:
минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок………………..………………………………...25
максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	5.
	Трубопроводный транспорт
	7.5
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	6.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	7.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.



П-02. Зона размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения (V класс опасности)

[bookmark: _Toc74912538][bookmark: _Toc97194940]П-03. Зона размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения (IV-V класс опасности) (зоны 1-3)
Зона предназначена для размещения производственных и коммунально-складских объектов IV–V класса опасности с размером санитарно-защитной зоны до 100 м, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
	№
п/п
	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1.
	Производственная деятельность
	6.0
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	2.
	Недропользование
	6.1
	1 

	3.
	Тяжелая промышленность
	6.2
	2 

	4.
	Автомобилестроительная промышленность
	6.2.1
	3 

	5.
	Легкая промышленность
	6.3
	4 

	6.
	Фармацевтическая промышленность
	6.3.1
	5 

	7.
	Пищевая промышленность
	6.4
	6 

	8.
	Нефтехимическая промышленность
	6.5
	7 

	9.
	Строительная промышленность
	6.6
	8 

	10.
	Энергетика
	6.7
	9 

	11.
	Связь
	6.8
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	12.
	Склад
	6.9
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

	13.
	Складские площадки
	6.9.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

	14.
	Целлюлозно-бумажная промышленность
	6.11
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	15.
	Научно-производственная деятельность
	6.12
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1.
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15
	1. Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, в том числе для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства установлены:
· минимальные размеры – 0,5 га;
· максимальные размеры – 200 га;
юридических лиц – не подлежат установлению;
размеры ранее учтенных земельных участков устанавливаются в соответствии с правоустанавливающими документами на них.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

	2.
	Общежития
	3.2.4
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	3.
	Ветеринарное обслуживание
	3.10
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	10 

	5.
	Приюты для животных
	3.10.2
	11 

	6.
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	2.
	Проведение научных исследований
	3.9.2
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка –60 %.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	3.
	Проведение научных испытаний
	3.9.3
	

	4.
	Служебные гаражи
	4.9
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,001 га, максимальный – не подлежат установлению, в том числе:
минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок………………..………………………………...25
максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	5.
	Трубопроводный транспорт
	7.5
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	6.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.



П-03. Зона размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения (IV-V класс опасности)

[bookmark: _Toc97194941][bookmark: _Toc74912539][bookmark: _Toc498504547][bookmark: _Toc498504677][bookmark: _Toc498530390][bookmark: _Toc61881193]П-05. Зона размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения (II-V класс опасности) (зона 1)
Зона предназначена для размещения производственных и коммунально-складских объектов II–V класса опасности с размером санитарно-защитной зоны до 500 м, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
	№
п/п
	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1.
	Производственная деятельность
	6.0
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	2.
	Недропользование
	6.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	3.
	Тяжелая промышленность
	6.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	4.
	Автомобилестроительная промышленность
	6.2.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	5.
	Легкая промышленность
	6.3
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	6.
	Фармацевтическая промышленность
	6.3.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	7.
	Пищевая промышленность
	6.4
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	8.
	Нефтехимическая промышленность
	6.5
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	9.
	Строительная промышленность
	6.6
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	10.
	Энергетика
	6.7
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	11.
	Атомная энергетика
	6.7.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	12.
	Связь
	6.8
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	13.
	Склад
	6.9
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

	14.
	Складские площадки
	6.9.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры – не подлежат установлению;
· максимальные размеры – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

	15.
	Обеспечение космической деятельности
	6.10
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	16.
	Целлюлозно-бумажная промышленность
	6.11
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	17.
	[bookmark: sub_1049]Служебные гаражи
	4.9
	1. Предельные размеры земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей: минимальный – 0,001 га, максимальный - не подлежат установлению, в том числе:
· минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
· для гаражей:
· одноэтажных………………………………………………………..30
· двухэтажных………………………………………………………..20
· трехэтажных………………………………………………………..14
· четырехэтажных……………………………………………………12
· пятиэтажных………………………………………………………..10
· наземных стоянок……………………………………………....…..25
· максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
· расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	18.
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	19.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1.
	Общественное управление
	3.8
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	2.
	Деловое управление
	4.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	3.
	Магазины
	4.4
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры – не подлежат установлению;
· максимальные размеры – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	4.
	Общественное питание
	4.6
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры – не подлежат установлению;
· максимальные размеры – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	2.
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.


П-05. Зона размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения (II-V класс опасности)

[bookmark: _Toc97194942]Зоны размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
[bookmark: _Toc74912540][bookmark: _Toc97194943][bookmark: _Hlk75258022][bookmark: _Toc498504556][bookmark: _Toc498504686][bookmark: _Toc498530399][bookmark: _Toc61881196]И-01. Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры (зоны 1-3)
Зона предназначена для размещения коммунальных объектов, объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сооружений связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
	[bookmark: _Hlk74913324]№
п/п
	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1.
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,36 га, максимальный не подлежит установлению, в том числе для:
1.1. источников водоснабжения подземных вод в соответствии с СанПиН 2.1.4.110-02:
· минимальные размеры земельных участков:
· при использовании защищенных подземных вод – 0,36 га*;
· при использовании недостаточно защищенных подземных вод – 1 га;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· *Для водозаборов из защищенных подземных вод размеры земельного участка (1 пояса ЗСО) допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
1.2. источников водоснабжения поверхностных вод в соответствии с СанПиН 2.1.4.110-02:
· минимальные размеры земельных участков – 45 га;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
1.3. резервуаров чистой воды:
· минимальные размеры земельных участков – 0,36 га;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
1.4. водонапорных башен:
· минимальные размеры земельных участков – 0,04 га;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
1.5. станций водоочистки, насосных станций:
· минимальные размеры земельных участков – 0,09 га;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
1.6. станций очистки воды:
· минимальные размеры земельных участков:
	Производительность станций очистки воды, тыс./сут.
	Максимальный размер земельного участка, га

	до 0,8
	1

	св. 0,8 до 12
	2

	св. 12 до 32
	3

	св. 32 до 80
	4

	св. 80 до 125
	6

	св. 125 до 250
	12

	св. 250 до 400
	18

	св. 400 до 800
	24


· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
1.7. отдельно стоящих отопительных котельных:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков:
	Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)
	Максимальные размеры земельных участков котельных, га, работающих

	
	на твердом топливе
	на газомазутном топливе

	до 5
	0,7
	0,7

	от 5 до 10 (от 6 до 12)
	1,0
	1,0

	св. 10 до 50 (св. 12 до 58)
	2,0
	1,5

	св. 50 до 100 (св. 58 до 116)
	3,0
	2,5

	св. 100 до 200 (св. 116 до 233)
	3,7
	3,0

	св. 200 до 400 (св. 233 до 466)
	4,3
	3,5


1.2. газонаполнительных станций: 
	Производительность газонаполнительных станций
	Максимальный размер земельного участка, га

	10 тыс. т/год
	6

	20 тыс. т/год
	7

	40 тыс. т/год
	8


1.8. газорегуляторных пунктов и газораспределительных станций:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
1.9. газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков– 0,6 га;
1.10. подстанций, распределительных и секционирующих пунктов с высшим напряжением от 6 до 20 кB:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков:
	Тип подстанций, распределительных и секционирующих пунктов с высшим напряжением от 6 до 20 кB
	Максимальные площади отводимых земельных участков, в м

	1. Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ·А
	50

	2. Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВ·А
	50

	3. Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВ·А
	80

	4. Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВ·А
	150

	5. Распределительные пункты наружной установки
	250

	6. Распределительные пункты закрытого типа
	200

	7. Секционирующие пункты
	80


1.6. подстанций и переключательных пунктов:
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению
· минимальные размеры земельных участков:
	Подстанции по схеме электрических соединений ОРУ 750 кВ
	Площади отводимых земельных участков в тыс. м2

	1. Четырехугольник - два трансформатора и две линии с реакторными группами
	120,0

	2. Трансформаторы-шины с присоединением трех линий через два выключателя и реакторными группами
	148,5

	3. Трансформаторы-шины с полуторным присоединением шести линий и реакторными группами
	148,5

	4. Полуторная с двумя автотрансформаторами и шестью линиями и реакторными группами
	176,0



2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	2.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	

	3.
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	4.
	Энергетика
	6.7
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	5.
	Связь
	6.8
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	6.
	Трубопроводный транспорт
	7.5
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	7.
	Специальное пользование водными объектами
	11.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению

	8.
	Гидротехнические сооружения
	11.3
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1.
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,001 га, максимальный – не подлежат установлению, в том числе:
минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок………………..………………………………...25
максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	2.
	Автомобильный транспорт
	7.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	3.
	Водный транспорт
	7.3
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	Служебные гаражи
	4.9
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,001 га, максимальный – не подлежат установлению, в том числе:
минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок………………..………………………………...25
максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	2.
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.
	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	5.
	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	6.
	Железнодорожные пути
	7.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению;
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	7.
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	8.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.



И-01. Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры
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Зона выделяется для размещения объектов транспорта, а также объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
	[bookmark: _Hlk74913530]№
п/п
	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1.
	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,001 га, максимальный – не подлежат установлению, в том числе:
минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок………………..………………………………...25
максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	2.
	Автомобильный транспорт
	7.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	3.
	[bookmark: sub_1721]Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	4.
	Трубопроводный транспорт
	7.5
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	5.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	6.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	1. Предельные размеры земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей: минимальный – 0,001 га, максимальный - не подлежат установлению, в том числе:
минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок…………………………………………………...25
максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	2.
	Общежития
	3.2.4
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	3.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20,0 м.
4. Предельное количество этажей – 5 этажей.
5.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
Размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, допускается при условии выполнения требований, содержащихся в пункте 2.1 статьи 18 настоящих Правил.

	4.
	Служебные гаражи
	4.9
	1. Предельные размеры земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей: минимальный – 0,001 га, максимальный - не подлежат установлению, в том числе:
минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок……………………………………………....…..25
максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	2.
	Деловое управление
	4.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	3.
	Связь
	6.8
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	4.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.


Т-02. Зона размещения объектов автомобильного транспорта

[bookmark: _Toc74912542][bookmark: _Toc97194945][bookmark: _Hlk65588884]Т-03. Зона размещения объектов дорожного сервиса (зона 1)
Зона выделяется для размещения объектов транспортного обслуживания, а также объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
	№
п/п
	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1.
	[bookmark: _Hlk485829920]Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	2.
	[bookmark: sub_14911]Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	3.
	[bookmark: sub_14912]Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	5.
	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	6.
	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	7.
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	8.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	9.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1.
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	1. Предельные размеры земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей: минимальный – 0,001 га, максимальный - не подлежат установлению, в том числе:
минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок…………………………………………………...25
максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	2.
	Общежития
	3.2.4
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	3.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3.Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20,0 м.
4.Предельное количество этажей – 5 этажей.
5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
Размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, допускается при условии выполнения требований, содержащихся в пункте 2.1 статьи 18 настоящих Правил.

	4.
	Служебные гаражи
	4.9
	1. Предельные размеры земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей: минимальный – 0,001 га, максимальный - не подлежат установлению, в том числе:
минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок……………………………………………....…..25
максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	2.
	Деловое управление
	4.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 15 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	3.
	Связь
	6.8
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	4.
	Обеспечение внутреннего правопорядка 
	8.3
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 10 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	5.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.



Т-03. Зона размещения объектов дорожного сервиса

[bookmark: _Toc74912543][bookmark: _Toc97194946]Т-10. Зона транспортной инфраструктуры иных видов (зоны 1-2)
Зона выделяется для размещения объектов многофункциональных зон придорожного сервиса на земельных участках, выделенных под строительство МФЗ № 1.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
*Для данных видов разрешенного использования предельные параметры земельных участков, и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются на основании утвержденной документации по планировке территории в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
	№
п/п
	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	2
	Бытовое обслуживание
	3.3
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры – не подлежат установлению;
максимальные размеры – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 10 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	3
	Предпринимательство
	4.0
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 15 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	4
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра.
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не устанавливаются*;
максимальные размеры земельных участков – не устанавливаются*.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не устанавливаются*;
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не устанавливается*.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается*.

	5.
	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	6.
	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	7.
	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	8.
	Автомобильные мойки
	4.9.1.3
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	9.
	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	10.
	Склад
	6.9
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Допускается размещать только коммунально-складские объекты не выше IV-V класса опасности в отдельно стоящих зданиях, выходящих на красные линии магистральных улиц.

	11.
	Автомобильный транспорт
	7.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	12.
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3
	Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту
1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не устанавливаются*;
 максимальные размеры земельных участков – не устанавливаются*.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не устанавливаются*;
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не устанавливается*.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не устанавливается*.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования – не устанавливаются

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	2.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	3.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.


Т-10. Зона транспортной инфраструктуры иных видов

[bookmark: _Toc97194947]Зоны сельскохозяйственного использования
[bookmark: _Toc74912546][bookmark: _Toc97194948][bookmark: _Hlk74914208][bookmark: _Toc498504565][bookmark: _Toc498504695][bookmark: _Toc498530406][bookmark: _Toc61881201]СХ-05. Зона размещения объектов сельскохозяйственного производства V класса опасности (зоны 1-10)
Зона предназначена для размещения объектов сельскохозяйственного производства V класса опасности с размером санитарно-защитной зоны до 50 м, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
Строительство прудов-копаней на территории муниципального образования осуществляется после согласования с органами местного самоуправления, Государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, Министерством сельского хозяйства Республики Крым.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
	[bookmark: _Hlk74914189]№
п/п
	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1.
	Растениеводство
	1.1
	1. Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, в том числе для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства установлены:
минимальные размеры – 0,5 га;
максимальные размеры – 200 га;
юридических лиц – не подлежат установлению
размеры ранее учтенных земельных участков устанавливаются в соответствии с правоустанавливающими документами на них.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	2.
	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
	1.2
	

	3.
	Овощеводство
	1.3
	

	4.
	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
	1.4
	

	5.
	Садоводство
	1.5
	

	6.
	Выращивание льна и конопли
	1.6
	

	7.
	Животноводство
	1.7
	1. Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, в том числе для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства установлены:
минимальные размеры – 0,5 га;
максимальные размеры – 200 га;
юридических лиц – не подлежат установлению
размеры ранее учтенных земельных участков устанавливаются в соответствии с правоустанавливающими документами на них.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	8.
	Скотоводство
	1.8
	

	9.
	Звероводство
	1.9
	

	10.
	Птицеводство
	1.10
	

	11.
	Свиноводство
	1.11
	

	12.
	Пчеловодство
	1.12
	1. 

	13.
	Рыбоводство
	1.13
	

	14.
	Научное обеспечение сельского хозяйства
	1.14
	1. Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, в том числе для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства установлены:
· минимальные размеры – 0,5 га;
· максимальные размеры – 200 га;
· юридических лиц – не подлежат установлению;
· размеры ранее учтенных земельных участков устанавливаются в соответствии с правоустанавливающими документами на них.
4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
5. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

	15.
	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15
	1. Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению, в том числе для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства установлены:
минимальные размеры – 0,5 га;
максимальные размеры – 200 га;
юридических лиц – не подлежат установлению
размеры ранее учтенных земельных участков устанавливаются в соответствии с правоустанавливающими документами на них.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	16.
	Питомники
	1.17
	

	17.
	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18
	

	18.
	Сенокошение
	1.19
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	19.
	Выпас сельскохозяйственных животных
	1.20
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	20.
	Склад
	6.9
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

	21.
	Складские площадки
	6.9.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1.
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	2.
	Водные объекты
	11.0
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению

	3.
	Специальное пользование водными объектами
	11.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	2.
	Гидротехнические сооружения
	11.3
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.



СХ-05. Зона размещения объектов сельскохозяйственного производства V класса опасности

[bookmark: _Toc498504562][bookmark: _Toc498504692][bookmark: _Toc498530403][bookmark: _Toc50456010][bookmark: _Toc74912547][bookmark: _Toc97194949][bookmark: _Toc498504563][bookmark: _Toc498504693][bookmark: _Toc498530404][bookmark: _Toc869513][bookmark: _Toc59117459]СХ-06. Зона для ведения садоводства (зона 1)
Зона размещения садовых участков с правом возведения жилого строения, используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
	[bookmark: _Hlk533427238]№
п/п
	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1.
	Ведение садоводства
	13.2
	1. Предельные размеры земельных участков: 
предоставляемых гражданам в условиях сложившейся застройки:
минимальные размеры – 0,04 га;
максимальные размеры – 0,12 га.
предоставляемых садоводческому некоммерческому товариществу:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
допускается устанавливать размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков и больше установленных градостроительным регламентом максимальных размеров земельных участков в случае:
формирования земельного участка (регистрации права на земельный участок) на основании документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав на объекты недвижимого имущества и необходимых для государственной регистрации, перечень которых утверждён постановлением Совета министров Республики Крым от 11 августа 2014 г. № 264;
формирования (предоставления) земельного участка собственнику расположенного на нём здания, строения, сооружения и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения, и который невозможно сформировать с соблюдением предельных размеров, установленных настоящим регламентом;
формирования (предоставления) земельного участка (земельных участков) в соответствии с проектом межевания территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, перерегистрированного после вступления в силу Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» в соответствии с законодательством Российской Федерации гражданами, осуществляющими ведение садоводства, огородничества или дачного хозяйства до вступления в силу Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояние от хозяйственных строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 20 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %.

	2.
	Земельные участки общего назначения
	13.0
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1.
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	2.
	Магазины
	4.4
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	3.
	Гидротехнические сооружения
	11.3
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	Благоустройство территории
	12.0.2.
	1. Предельные размеры земельных участков:
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
· максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.



СХ-06. Зона для ведения садоводства

[bookmark: _Toc97194950]Рекреационные зоны
[bookmark: _Toc74912550][bookmark: _Toc85012732][bookmark: _Toc97194951][bookmark: _Toc74912552][bookmark: _Toc486243249][bookmark: _Toc498504569][bookmark: _Toc498504699][bookmark: _Toc498530410]Р-01. Зона размещения объектов физической культуры и спорта (зона 1)
Зона предназначена для размещения объектов физической культуры и спорта.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
	№
п/п
	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1.
	Спорт
	5.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	2.
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 2,0 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 20 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	3.
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 20 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	4.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.
3. Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон общественных зданий не менее 10-40 м.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.

	5.
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4
	

	6.
	Водный спорт
	5.1.5
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению

	7.
	Спортивные базы
	5.1.7
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению

	8.
	Причалы для маломерных судов
	5.4
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	9.
	Поля для гольфа или конных прогулок
	5.5
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	10.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	11.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	12.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1.
	Общежития
	3.2.4
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
5. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.

	2.
	Гостиничное обслуживание
	4.7
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры в соответствии с СП 42.13330.2016 – 50 м2 на 1 место;
максимальные размеры земельных участков – 1 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
3.Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20,0 м.
4.Предельное количество этажей – 5 этажей.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.
6. Минимальный процент озеленения земельного участка по отношению к расчетной площади здания – 20%.
7. Размещение новых объектов капитального строительства, а также их реконструкция, допускается при условии выполнения требований, содержащихся в пункте 2.1 статьи 18 настоящих Правил.

	3.
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	2.
	Деловое управление
	4.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м. 
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	3.
	Магазины
	4.4
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	4.
	Общественное питание
	4.6
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	5.
	Служебные гаражи
	4.9
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,001 га, максимальный – не подлежат установлению, в том числе:
минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок………………..………………………………...25
максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.



Р-01. Зона размещения объектов физической культуры и спорта

[bookmark: _Toc97194952]Р-04. Зона зеленых насаждений общего пользования (зоны 1-4)
Зона предназначена для организации парков, скверов, садов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. 
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
	№
п/п
	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1.
	Парки культуры и отдыха
	3.6.2
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 3 га, максимальный - не подлежат установлению, в том числе:
минимальные размеры земельных участков:
парка – не менее 10 га;
сада – не менее 3 га;
сквера – не подлежат установлению;
бульвара –не подлежит установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
парка – 7 %;
бульвара – 5 %.

	2.
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3
	1. Предельные размеры земельных участков: 
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.
3. Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон общественных зданий не менее 10-40 м.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1.
	Общественное питание
	4.6
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	2.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	3.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	4.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.


Р-04. Зона зеленых насаждений общего пользования

[bookmark: _Toc498504573][bookmark: _Toc498504703][bookmark: _Toc498530413][bookmark: _Toc59098822][bookmark: _Toc61948887][bookmark: _Toc74912554][bookmark: _Toc97194953][bookmark: _Toc498504575][bookmark: _Toc498504705][bookmark: _Toc498530414][bookmark: _Toc61881204]Р-07. Зона, имеющая особо ценное историко-культурное значение (зоны 1-4)
Зона предназначена для сохранения и изучения объектов культурного наследия Российской Федерации.
	[bookmark: _Hlk533428633]№
п/п
	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1.
	Природно-познавательный туризм
	5.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
5. Нормы расчета вместимости учреждений, организаций и предприятий принимать в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

	2.
	Историко-культурная деятельность
	9.3
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	3.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1.
	Общественное питание
	4.6
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

	2.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	3.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.


Р-07. Зона, имеющая особо ценное историко-культурное значение

[bookmark: _Toc97194954]Зоны специального назначения
[bookmark: _Toc486243261][bookmark: _Toc498504576][bookmark: _Toc498504706][bookmark: _Toc498530415][bookmark: _Toc61881205][bookmark: _Toc74912556][bookmark: _Toc97194955][bookmark: _Toc498504577][bookmark: _Toc498504707][bookmark: _Toc498530416][bookmark: _Toc532821701][bookmark: _Toc885944][bookmark: _Toc59116730][bookmark: _Hlk535222490][bookmark: _Toc498504579][bookmark: _Toc498504709][bookmark: _Toc498530417][bookmark: _Toc61881206]СП-01. Зона размещения объектов ритуальной деятельности (зоны 1-4)
[bookmark: _Hlk498418750]Зона предназначена для размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения, а также соответствующих культовых сооружений.
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
	№
п/п
	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1.
	Ритуальная деятельность
	12.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 40 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
5. Площадь мест захоронения должна быть не более 65–70 % от общей площади кладбища.
6. Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и должно составлять не менее 50 м.
7. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 20 % общей площади кладбища. Защитные посадки по периметру кладбища и декоративные насаждения по основным аллеям и местам захоронения производится с учетом обеспечения достаточного проветривания и инсоляции.

	2.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	3.
	Запас
	12.3
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1.
	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

	2.
	Деловое управление
	4.1
	1. Предельные размеры земельных участков: 
· минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – 0,5 га.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
· в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2.
4. Предельная высота зданий, строений, сооружений (от средней отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапета плоской кровли, конька или фронтона скатной крыши)) – 10 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %, в условиях реконструкции – 80%.

	3.
	Служебные гаражи
	4.9
	1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – 0,001 га, максимальный – не подлежат установлению, в том числе:
минимальные размеры в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2:
для гаражей:
одноэтажных………………………………………………………..30
двухэтажных………………………………………………………..20
трехэтажных………………………………………………………..14
четырехэтажных……………………………………………………12
пятиэтажных………………………………………………………..10
наземных стоянок………………..………………………………...25
максимальные размеры – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м;
расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, не менее:
	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Общественные здания
	10
	10
	15
	25
	50

	Территории школ, детских учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчету
	по расчету
	по расчету


3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	4.
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

	2.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	3.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.



СП-01. Зона размещения объектов ритуальной деятельности

[bookmark: _Toc74912559][bookmark: _Toc97194956][bookmark: _Hlk75178718]СП-04. Зона зеленых насаждений специального назначения (зоны 1-7)
Зона предназначена для размещения зеленых насаждений специального назначения, выполняющих охранную или защитную функцию (посадки на улицах, вдоль автомобильных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, кладбищ и т. п.).
Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
	№
п/п
	Вид разрешенного использования
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Основные виды разрешённого использования

	1.
	Охрана природных территорий
	9.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	2.
	Резервные леса
	10.4
	1. 

	3.
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	

	Условно разрешённые виды разрешённого использования

	1.
	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	Вспомогательные виды разрешённого использования

	1.
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

	2.
	Благоустройство территории
	12.0.2
	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.


СП-04. Зона зеленых насаждений специального назначения

[bookmark: _Toc498530418][bookmark: _Toc61881207][bookmark: _Toc97194957][bookmark: _Hlk496111754]Статья 38. Зоны с особыми условиями использования территории
Зоны с особыми условиями использования территории, для которых законодательством Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Республики Крым установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
[bookmark: _Toc498530419][bookmark: _Toc500346319][bookmark: _Toc61881208][bookmark: _Toc61881348][bookmark: _Toc61948893][bookmark: _Toc61966833][bookmark: _Toc67577619][bookmark: _Toc69459035][bookmark: _Toc78898103][bookmark: _Toc97194958]Зоны охраны объектов культурного наследия 
Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
[bookmark: _Hlk499563258]Виды объектов культурного наследия (далее – ОКН):
памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года N 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» к имуществу религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия;
ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия;
достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места.
В границах территории достопримечательного места могут находиться памятники и (или) ансамбли.
Территория объекта культурного наследия.
Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей.
В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.
Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.
Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.
Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.
Границы территории объекта культурного наследия, включаемого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждаются в составе акта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - для объекта культурного наследия федерального значения, в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.
Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Зоны охраны объектов культурного наследия
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объектов культурного наследия и режимы их содержания и использования определяются проектом зон охраны объектов культурного наследия, который утверждается органом охраны объектов культурного наследия Республики Крым. Границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны должны быть поставлены на государственный кадастровый учет.
[bookmark: dst586]В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).
[bookmark: dst587]Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.
[bookmark: dst588]Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.
Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
[bookmark: dst100227]Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.
[bookmark: dst100228]Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.
[bookmark: dst589]Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения.
[bookmark: dst590]Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
Защитные зоны объектов культурного наследия
[bookmark: _Hlk496118596]В случае отсутствия утвержденных зон охраны объектов культурного наследия в соответствии со статьей 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливаются защитные зоны, которые имеют временный характер.
Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. Нормативные размеры защитных зон объектов культурного наследия приведены в таблице 1, согласно Федеральному закону от 25.06.2002 N 73-ФЗ.
Положение пункта 1 статьи 34.1, предусматривающее запрет строительства объектов капитального строительства и их реконструкции, связанной с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке до 3 октября 2016 года, в том числе в случаях продления сроков их действия или изменения застройщика (Федеральный закон от 05.04.2016 N 95-ФЗ).





[bookmark: _Ref494292036]Таблица 1. Размеры защитных зон объектов культурного наследия, м
	Местонахождение
ОКН
	Памятники
	Ансамбли

	
	Территория ОКН установлена
	Территория ОКН не установлена
	Территория ОКН установлена
	Территория ОКН не установлена

	В границах населенного пункта
	100
	200
	150
	200

	Вне границ населенного пункта
	200
	300
	250
	300



Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.
Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона № 73-ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.
Перечень объектов культурного наследия расположенных на территории сельского поселения и установленные размеры их охранных зон приведен в таблице 2 (согласно Распоряжению Правительства РФ от 17.10.2015 № 2073-р «Об отнесении объектов культурного наследия, расположенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя, к объектам культурного наследия федерального значения», Постановлению Совета министров Республики Крым от 24.01.2017 № 17 «Об отнесении объектов культурного наследия к объектам культурного наследия регионального значения и выявленным объектам культурного наследия», Постановлению Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 № 627 «Об отнесении объектов культурного наследия к объектам культурного наследия регионального значения и выявленным объектам культурного наследия»)
Зоны охраны объектов культурного наследия
.
Таблица 2. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Красногорского сельского поселения
	№ п/п
	Распоряжение
	Наименование объекта
	Реестровый номер
	Дата события в соответствии с приказом
	Адрес
	Описание зон
	Зоны охраны, действующие по 9-ФЗ
	Граница территории и режим использования земель в границах территории объекта культурного наследия

	1
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМРК от 20 декабря 2016 г. N 627 "Объекты культурного наследия регионального значения"
	Братская могила советских воинов
	911710847220005
	1942 год
	Республика Крым, Ленинский район, сельское поселение Красногорское, с. Королево
	Охранная зона – 
5 х 5 м, в пределах ограды
	Охранная зона утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980г. №16
	

	2
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМРК от 20 декабря 2016 г. N 627 "Объекты культурного наследия регионального значения"
	Братская могила советских воинов и могила старшего сержанта И.С. Литвинова
	911710847270005
	1941 - 1942 годы
	Республика Крым, Ленинский район, сельское поселение Красногорское, с. Красногорка
	Охранная зона – 
9 х 8,5 м
	Охранная зона утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980г. №16
	Приказ Министерства культуры Республики Крым от 24.10.2022 №621-ОКН «Об утверждении границ территории и режимов использования земель в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов и могила старшего сержанта И.С. Литвинова», расположенного по адресу: Республика Крым, Ленинский район, сельское поселение Красногорское, с.Красногорка»

	3
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМРК от 20 декабря 2016 г. N 627 "Объекты культурного наследия регионального значения"
	Памятный знак в честь воинов- односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны
	911710847300005
	1941 - 1945 годы, 1967 год
	Республика Крым, Ленинский район, сельское поселение Красногорское, с. Красногорка, ул. Школьная
	Охранная зона – 
15 х 15 м
	Охранная зона утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980г. №16
	

	4
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМРК от 24 января 2017 года № 17 "Выявленные объекты культурного наследия"
	Курган
	
	
	Красногорское с/п, с. Королево, северная окраина села, у кладбища
	
	
	

	5
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМРК от 24 января 2017 года № 17 "Выявленные объекты культурного наследия"
	Курган
	
	
	Красногорское с/п, с. Королево, в 1,8 км к востоку-северо- востоку от села
	
	
	

	6
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМРК от 24 января 2017 года № 17 "Выявленные объекты культурного наследия"
	Курган
	
	
	Красногорское с/п, с. Королево, в 0,1 км к югу от села в 0,9 км к северу от шоссе Феодосия- Керчь
	
	
	

	7
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМРК от 24 января 2017 года № 17 "Выявленные объекты культурного наследия"
	Группа из 2-х курганов
	
	
	Красногорское с/п, с. Королево, в 0,3-2,0 км на восток от села
	
	
	

	8
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМРК от 24 января 2017 года № 17 "Выявленные объекты культурного наследия"
	Группа из 4-х курганов
	
	
	Красногорское с/п, с. Красногорка, в 2,0 км на юг от села
	
	
	

	9
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМРК от 24 января 2017 года № 17 "Выявленные объекты культурного наследия"
	Группа из 5-ти курганов
	
	
	Красногорское с/п, с. Красногорка, в 2,0 км на юг от села
	
	
	

	10
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМРК от 24 января 2017 года № 17 "Выявленные объекты культурного наследия"
	Курган
	
	
	Красногорское с/п, с. Красногорка, в 4,0 км на северо- восток от села, у шоссе
	
	
	

	11
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМРК от 24 января 2017 года № 17 "Выявленные объекты культурного наследия"
	Группа из 7-ми курганов
	
	
	Красногорское с/п, с. Красногорка, к востоку от села, у 53-го км шоссе Феодосия- Керчь
	
	
	

	12
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМР от 20 декабря 2016 г. N 627 "Объекты культурного наследия регионального значения" изменение внесено постановлением СМРК от 9 июля
	Братское кладбище – место массовых расстрелов и захоронений пленных красноармейцев, подпольщиков, партизан и мирных жителей - жертв фашистского террора
	911710847310005
	1941 - 1944 годы
	Республика Крым, Ленинский район, сельское поселение Лениново, пгт Ленино, 2 км на юго-восток от поселка; фактически на землях Красногорского с/п
	Охранная зона – 
68 х 72 м, в пределах ограды
	Охранная зона утверждена решением Крымского облисполкома от 15.01.1980г. №16
	

	13
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМРК от 24 января 2017 года № 17 "Выявленные объекты культурного наследия"
	Курган
	
	
	Ленинское с/п, пгт. Ленино, 2,0 км на юго-восток, у поселкового кладбища, фактически на землях Красногорского с/п
	
	
	


Режимы использования земель в границах территории объекта культурного наследия регионального значения 
 «Братская могила советских воинов и могила старшего сержанта И.С.Литвинова, 1941 - 1942 годы», расположенного по адресу: Республика Крым, Ленинский район, сельское поселение Красногорское, с.Красногорка
В границах территории объекта культурного наследия разрешается:
         - проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и его территории посредством проведения направленных на обеспечение их физической сохранности (включая сохранение градостроительных характеристик памятника, входящих в его предмет охраны) и эффективного современного использования ремонтно-реставрационных работ, в том числе работ по ремонту, консервации, реставрации, приспособлению для современного использования, благоустройству территории, а также научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, научно-методического руководства, авторского и технического надзора;
        - осуществление мероприятий по восстановлению утраченных исторических характеристик и элементов объемно-композиционной структуры памятника в реставрационном режиме на основании результатов историко-культурных исследований и в соответствие с научно-проектной документацией, разработанной согласно требованиям действующего законодательства;
- осуществлению мероприятий по сохранению (восстановлению) характеристик и элементов композиционно-планировочной структуры и исторического благоустройства территории памятника;
- проведение археологических изысканий согласно требованиям ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия» в случае обнаружения  наличия на территории объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия;
- проведение работ по озеленению и благоустройству территории памятника, направленное на сохранение и восстановление их ценных элементов и характеристик по проекту, выполненному на основании историко-культурных исследований;
- осуществление мероприятий по обеспечению мер экологической безопасности объекту культурного наследия и его территории;
- осуществление мероприятий по обеспечению доступа к объекту культурного наследия, в том числе маломобильными группами населения;
- размещение информационных материалов, содержащих сведения об объекте наследия и профильной деятельности на его территории, в формах, не нарушающих требования к обеспечению сохранности объекта культурного наследия, его предмета охраны и не противоречащих характеристикам его историко-культурной среды;
- осуществление иной деятельности, позволяющей обеспечить эффективное функционирование объекта культурного наследия в современных условиях без ущерба для его сохранности.

В границах территории объекта культурного наследия запрещается:
- градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, разрушения или уничтожения объекта культурного наследия, ценных характеристик и элементов его территории, в том числе: новое строительство (за исключением работ по воссозданию утраченных исторических элементов среды, производимых в режиме реставрации) и проведение иных мероприятий, нарушающих предмет охраны объекта культурного наследия и ценностную структуру его территории, включая охраняемые градостроительные характеристики и ценные визуальные связи;
- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия;
- осуществление деятельности, приводящей к ослаблению экологической защищенности территории объекта культурного наследия;
- размещение рекламных конструкций и элементов наружной рекламы.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности, а также береговые полосы общего пользования.
В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности от истока до устья:
· до 10 км – в размере 50 м;
· от 10 до 50 км – в размере 100 м;
· от 50 км и более – в размере 200 м.
Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.
В соответствии с п. 9 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ ширина водоохранной зоны устанавливается равной полосе отвода малых каналов, то есть от 10 до 20 м от бровки канала. В соответствии с п. 6 ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации ширина береговой полосы общего пользования, не подлежащей приватизации, для межхозяйственных каналов протяженностью менее 10 км составляет 5 м от бровки канала.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:
· для обратного или нулевого уклона – 30 м;
· для уклона до 3 градусов – 40 м;
· для уклона 3 градуса и более – 50 м.
Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования выделяется береговая полоса, которая предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем десять километров, составляет 5 м. 
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос представлены в таблице 3.

Водоохранные зоны водных объектов, прибрежные защитные полосы, береговые полосы
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	Наименование зон
	Запрещается
	Допускается

	Водоохранная зона
	· использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
· размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, 
· размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
· размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
· сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
· разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых.
	Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
·  централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
·  сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
·  локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
· сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.
В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным системам водоотведения (канализации), централизованным ливневым системам водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

	Прибрежная защитная полоса
	· использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
· размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, 
· размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
· размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
· сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
· разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых.
· распашка земель;
· размещение отвалов размываемых грунтов;
· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
	




Водоохранные зоны водных объектов, прибрежные защитные полосы, береговые полосы
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В соответствии с постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости.
Зоны затопления определяются в отношении:
а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);
б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;
в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;
г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;
д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.
Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.
В границах зон подтопления определяются:
а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;
б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;
в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.
Согласно Водному кодексу Российской Федерации в границах зон затопления, подтопления запрещается:
· размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;
· использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
· размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
На территории сельского поселения (по данным Администрации Ленинского района) угрозе затопления подвержено с. Красногорка. Источником наводнения является паводок на реке Семь Колодезей.
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В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 14.03.2002 № 10, предусматривается организация зон санитарной охраны (ЗСО) из трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала с целью защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
В каждом из трех поясов ЗСО, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений (резервуары чистой воды) от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м, от насосных станций – не менее 15 м.
Подземные источники питьевого водоснабжения
Граница I пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от подземного водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница II и III поясов ЗСО определяется на основании гидродинамическими расчетами.
Поверхностные источники питьевого водоснабжения
Граница первого пояса ЗСО для водоемов (водохранилищ) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.
Граница второго пояса ЗСО на водоемах (водохранилищах) должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10 % и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10 %. Граница второго пояса от уреза воды при нормальном подпорном уровне должна быть удалена:
· при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;
· при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.
Границы III пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.
Санитарная охрана водовода
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширину санитарно-защитной полосы водовода следует принимать не менее 20 м по обе стороны водопровода при отсутствии грунтовых вод и не менее 50 м при наличии грунтовых вод. 
Регламенты хозяйственной деятельности на территории ЗСО и магистральных водоводов представлены в таблице 4.
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	Наименование зон и поясов
	Запрещается
	Допускается

	Для подземных источников

	I пояс ЗСО
	· все виды строительства;
· выпуск любых стоков;
· размещение жилых и хозбытовых зданий;
· проживание людей;
· загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров
	· ограждение и охрана;
· озеленение;
· отвод поверхностного стока на очистные сооружения;
· твердое покрытие на дорожках;
· оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на канализационные очистные сооружения;
· оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т. д.;
· оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита

	II и III пояса 
	· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
· размещение складов горюче-смазочных материалов, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ.

	· выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов;
· благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока);
· в III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.

	Для поверхностных источников

	I пояс
	· посадка высокоствольных деревьев; 
· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
· прокладка трубопроводов различного назначения;
· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
· проживание людей;
· применение ядохимикатов и удобрений;
· спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
	· озеленение;
· отвод поверхностного стока на очистные сооружения;
· оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на канализационные очистные сооружения.


	II пояс
	· размещение складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения вод;
· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
· применение удобрений и ядохимикатов;
· рубка леса главного пользования и реконструкции;
· расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;
· использование источников водоснабжения в пределах 2 пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;
· сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.
	· выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий

	II и III пояса
	· отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;
· все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно – эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;
· использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоёмов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно – эпидемиологическое заключение государственной санитарно – эпидемиологической службы Российской Федерации.
	· выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий
· выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов

	Санитарная охрана водовода

	Санитарно-защитная полоса
	· прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий
· источники загрязнения почвы и грунтовых вод
	–
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В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнений на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливает класс опасности промышленных объектов и производств, требования к размеру СЗЗ, основания для пересмотра этих размеров, методы и порядок их установления для отдельных промышленных объектов и производств и/или их комплексов, ограничения на использование территории санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а также требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.).
Ориентировочные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, сооружений и иных объектов:
· I класс – 1000 м;
· II класс – 500 м;
· III класс – 300 м;
· IV класс – 100 м;
· V класс – 50 м.
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.
Регламенты использования территории СЗЗ определены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и приведены в таблице 5.
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	Запрещается
	Допускается

	· размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;
· размещать спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;
· размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
	· размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
· в СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.



Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов
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Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере:
· 75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий;
· 50 метров для автомобильных дорог третьей и четвёртой категории;
· 25 метров для автомобильных дорог пятой категории;
· 100 метров для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населёнными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек;
· 150 метров для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек. 
Порядок установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Крым определён Постановлением Совета министров Республики Крым от 23.08.2018 № 401.


Придорожные полосы автомобильных дорог
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Охранные зоны инженерных коммуникаций – территории, расположенные вдоль (вокруг) инженерных коммуникаций и сооружений, цель которых – обеспечение сохранности инженерных коммуникаций от внешних воздействий. 
Границы охранных зон инженерных коммуникаций определяются в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами в зависимости от категории объекта. В пределах охранных зон запрещается осуществлять любые виды деятельности без согласования с правообладателем соответствующих коммуникаций (сооружений) и с органами, осуществляющими контроль и надзор за состоянием, содержанием и эксплуатацией инженерных коммуникаций (сооружений).
Режим использования территорий в границах охранной зоны линий и сооружений связи установлен Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Охранные зоны инженерных коммуникаций
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Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающих безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, определяют «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 (Правила).
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	1 – 20
	10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	150,  220
	25

	300,  500,  +/-400
	30

	750, +/-750
	40

	1150
	55



б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.
Регламенты использования территории охранной зоны электросетевого хозяйства в соответствии с требованиями Правил представлены в таблице 7.

[bookmark: _Ref497396372]Таблица 6. Регламенты использования территории охранной зоны электросетевого хозяйства
	Запрещается
	Допускается

	· осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
·  В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
·  В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
Без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой(в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или более 4 метров полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
	· доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством.
· Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах сетевыми организациями или организациями, действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, осуществляются:
а) прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и распределительных устройств в случае, если указанные зоны расположены в лесных массивах и зеленых насаждениях;
б) вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением.
· Сетевые организации при содержании просек обязаны обеспечивать:
а) содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах;
б) поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства объектов электросетевого хозяйства и требованиями, определяемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, путем вырубки, обрезки крон деревьев (кустарников) и иными способами;
в) вырубку или обрезку крон деревьев (лесных насаждений), произрастающих на просеках, высота которых превышает 4 метра.


Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

[bookmark: _Toc59117475][bookmark: _Toc61948900][bookmark: _Toc61966840][bookmark: _Toc67577627][bookmark: _Toc69459043][bookmark: _Toc78898111][bookmark: _Toc97194966][bookmark: _Toc500350200][bookmark: _Toc61881215][bookmark: _Toc61881355]Охранные зоны магистральных газопроводов
Охранные зоны магистральных газопроводов устанавливаются для исключения возможности их повреждения в соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 г. N 1083.
Охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются:
а) вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;
б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;
в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды - в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;
г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;
д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны;
е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.
Регламенты использования территории охранной зоны магистральных газопроводов в соответствии с требованиями Правил представлены в таблице 8.

[bookmark: _Ref497396418]Таблица 7. Регламенты использования территории охранных зон магистральных газопроводов
	Запрещается
	Допускается

	· перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;
· открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;
· устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;
· складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;
· повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;
· осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;
· проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;
· проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;
· осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом "ж" пункта 6 Правил, разводить костры и размещать источники огня;
· огораживать и перегораживать охранные зоны;
· размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил, за исключением объектов, указанных в подпунктах "д" - "к" и "м" пункта 6 Правил;
· осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.
	В охранных зонах собственник или иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные работы и работы, связанные с временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод.
В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее - разрешение на производство работ), допускается:
· проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;
· осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;
· проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;
· проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта;
· сооружение запруд на реках и ручьях;
· складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;
· размещение туристских стоянок;
· размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
· сооружение переездов через магистральные газопроводы;
· прокладка инженерных коммуникаций;
· проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;
· устройство причалов для судов и пляжей;
· проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;
· проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.


Охранные зоны магистральных газопроводов

[bookmark: _Toc498530427][bookmark: _Toc500350201][bookmark: _Toc59117476][bookmark: _Toc61948901][bookmark: _Toc61966841][bookmark: _Toc67577628][bookmark: _Toc69459044][bookmark: _Toc78898112][bookmark: _Toc97194967]Минимальные расстояния от магистральных трубопроводов
[bookmark: OCRUncertain054]В соответствии с требованиями п. 3.16 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* зоны минимальных расстояний от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности.
Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.
Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 9.
[bookmark: i387549]Расстояния от компрессорных станций (КС), газораспределительных станций (ГРС), до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопровода и необходимости обеспечения его безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 10.

Минимальные расстояния от магистральных трубопроводов

[bookmark: _Ref497396483]Таблица 8. Минимальные расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий
	Объекты, здания и сооружения
	Минимальные расстояния, м, от оси

	
	класса

	
	I
	II
	IV

	
	номинальным диаметром

	
	300 и менее
	свыше 300 до 600
	свыше 600 до 800
	свыше 800 до 1000
	свыше 1000 до 1200
	свыше 1200 до 1400

	Города и другие населенные пункты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; тепличные комбинаты и хозяйства, птицефабрики; молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); жилые здания 3-этажные и выше; железнодорожные станции; аэропорты; морские и речные порты и пристани; гидроэлектростанции; гидротехнические сооружения морского и речного транспорта; очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м; автозаправочные станции; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи операторов связи - владельцев коммуникаций
	100
	150
	200
	250
	300
	350

	Железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги категорий I-III, параллельно которым прокладывается трубопровод; отдельно стоящие: 1-2-этажные жилые здания; садовые домики, дачи; дома линейных обходчиков; кладбища сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота; полевые станы
	75
	125
	150
	200
	250
	300

	Отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; канализационные сооружения; железные дороги промышленных предприятий; автомобильные дороги IV-V категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод
	30
	50
	100
	150
	175
	200

	Мосты железных дорог промышленных предприятий, автомобильных дорог категорий III, IV с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению)
	75
	125
	150
	200
	225
	250

	Территории НПС, ПС, КС, установок комплексной подготовки нефти и газа, СПХГ, групповых и сборных пунктов промыслов, ПГРС, установок очистки и осушки газа
	75
	125
	150
	200
	225
	250

	Вертодромы и посадочные площадки без базирования на них вертолетов
	50
	50
	100
	150
	175
	200

	Территории ГРС, АГРС, регуляторных станций, в том числе шкафного типа, предназначенных для обеспечения газом:
а) городов; населенных пунктов; предприятий, отдельных зданий и сооружений, других потребителей;
б) объектов газопровода (пунктов замера расхода газа, термоэлектрогенераторов
	

50

25
	

75

25
	

100

25
	

125

25
	

150

25
	

175

25

	Магистральные оросительные каналы и коллекторы, реки и водоемы, вдоль которых прокладывается трубопровод; водозаборные сооружения и станции оросительных
	25
	25
	25
	25
	25
	25



[bookmark: _Ref497396497]Таблица 9. Минимальные расстояния от КС и ГРС
	Объекты, здания и сооружения
	Класс газопровода

	
	I
	II

	
	Номинальный диаметр

	
	300 и менее
	свыше 300 до 600
	свыше 600 до 800
	свыше 800 до 1000
	свыше 1000 до 1200
	свыше 1200 до 1400
	300 
и менее
	свыше 300

	Города и другие населенные пункты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей свыше 20; установки комплексной подготовки нефти и газа и их групповые и сборные пункты; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); 3-этажные жилые здания и выше; железнодорожные станции; аэропорты; морские и речные порты и пристани; гидроэлектростанции; гидротехнические сооружения морского и речного транспорта; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной связи Министерства связи России и других ведомств; телевизионные башни
	500
150 
	500
175 
	700
200 
	700
250 
	700
300 
	700
350 
	500
100 
	500
125 

	Мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м; автозаправочные станции; водопроводные сооружения, не относящиеся к магистральному трубопроводу
	250
150 
	300
175 
	300
200 
	400
220 
	450
250 
	500
300 
	250
100 
	300
125 

	Железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги категорий I-III; отдельно стоящие: 1-2-этажные жилые здания; дома линейных обходчиков; кладбища; сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота; полевые станы
	100
75 
	150
125 
	200
150 
	250
200 
	300
225 
	350
250 
	75
75 
	150
100 

	Мосты железных дорог промышленных предприятий, автомобильных дорог категорий III-V с пролетом свыше 20 м
	125
100 
	150
125 
	200
150 
	250
200 
	300
225 
	350
250 
	100
75 
	150
125 

	Автомобильные дороги категорий IV и V
	75
50 
	100
75 
	150
100 
	175
150 
	200
175 
	250
200 
	50
50 
	100
75 

	Отдельно стоящие нежилые и подсобные строения (сараи и т.п.); устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; очистные сооружения и насосные станции канализации
	50
50 
	75
75 
	150
100 
	200
150 
	225
175 
	250
200 
	50
30 
	75
50 

	Открытые распределительные устройства 35, 110, 220 кВ электроподстанций, питающих КС, НПС и ПС магистральных трубопроводов и других потребителей
	100
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 

	Лесные массивы пород:
а) хвойных
б) лиственных
	
50 
	
50 
	
50 
	
75 
	
75 
	
75 
	
50 
	
50 

	
	20 
	20 
	20 
	30 
	30 
	30 
	20 
	20 

	Воздушные линии электропередачи высокого напряжения, напряжением, кВ:
	

	до 20
	80 

	35
	80 

	110
	100 

	150
	120 

	220
	140 

	330
	160 

	500
	180 

	750
	200 

	Примечание: расстояния, указанные над чертой настоящей таблицы, относятся к КС, под чертой – к ГРС


Минимальные расстояния от магистральных трубопроводов

[bookmark: _Toc500949568][bookmark: _Toc61881217][bookmark: _Toc61881357][bookmark: _Toc61948902][bookmark: _Toc61966842][bookmark: _Toc67577629][bookmark: _Toc69459045][bookmark: _Toc78898113][bookmark: _Toc97194968]Площади залегания полезных ископаемых
 В соответствии со статьей 25 закона Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.
Площади залегания полезных ископаемых
На территории сельского поселения (по данным Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Территориальный фонд геологической информации») частично расположено месторождение углеводородного сырья – Карлеутская площадь (Мошкаревское и Керлеутское месторождение).
[bookmark: _Toc500949566][bookmark: _Toc59116743][bookmark: _Toc61948903][bookmark: _Toc61966843][bookmark: _Toc67577630][bookmark: _Toc69459046][bookmark: _Toc78898114][bookmark: _Toc97194969]Охранная зона средств навигационного оборудования
Требования к охранным зонам средств навигационного оборудования (далее – СНО) определяются в соответствии со статьей 90 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф3, Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 №81-ФЗ. Размеры и расположение охранных зон СНО зависят от характера окружающей местности и определяются техническими требованиями к условиям размещения СНО, изложенным в РД 31.6.07-2002 «Инструкция по техническому обслуживанию средств навигационного оборудования морских подходных каналов и акваторий портов», инструкции по навигационного оборудования (ИНО-2000).
В соответствии с указанными документами каждое СНО имеет охранную зону, которая отнесена к охранной зоне земель морского транспорта. К охранной зоне СНО относятся земли и акватории расположенные в зоне действия СНО, а также земли и акватории, прилегающие к этим зонам, необходимые для сохранения и поддержания стабильности основных технических характеристик СНО:
· дальность действия;
· сектор действия;
· недопустимое снижение контрастности или засветки фона на которой проектируется СНО;
· исключение помех в работе СНО со стороны других излучателей световых сигналов;
· недопущение разрушения берега;
· недопущение повреждений зданий и сооружений СНО.
Размер охранной зоны СНО представляет собой круг радиусом до 200 м.
В охранных зонах СНО запрещается:
· отвод земельных участков и строительство. Возведение постоянных и временных сооружений, окраска строящихся зданий и сооружений в охранных зонах СНО должны согласовываться в установленном порядке;
· посадка деревьев;
· установка источников света большой мощности. В случаях необходимости установки в секторе видимости огня маяка и в темном секторе источников света большой мощности последние должны быть закрыты козырьками или защищены какими-либо другими устройствами, препятствующими прохождению светового потока источника света в секторе действия маяка (ИНО-2000);
· проведение мероприятий и работ, снижающих существующую контрастность фона и создающих засветку для наблюдения навигационных объектов в дневное или ночное время.
На территории сельского поселения, по данным Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты», расположено 1 СНО – маяк Чаудинский.
Охранная зона средств навигационного оборудования

[bookmark: _Toc59116744][bookmark: _Toc61948904][bookmark: _Toc61966844][bookmark: _Toc67577631][bookmark: _Toc69459047][bookmark: _Toc78898115][bookmark: _Toc97194970]Зоны затопления, подтопления
В соответствии с постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости.
[bookmark: 100049][bookmark: 100050]Зоны затопления определяются в отношении:
[bookmark: 100051]а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);
[bookmark: 100052]б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;
[bookmark: 100053]в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;
[bookmark: 100054]г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;
[bookmark: 100055]д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.
[bookmark: 100056]Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.
[bookmark: 100057]В границах зон подтопления определяются:
[bookmark: 100058]а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;
[bookmark: 100059]б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;
[bookmark: 100060]в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.
Согласно Водному кодексу Российской Федерации в границах зон затопления, подтопления запрещается:
· размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;
· использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
· размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
На территории сельского поселения (по данным Администрации Ленинского района) угрозе затопления подвержено с. Приозёрное. Источником наводнения являются паводковые воды в Чурубашской балке.
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